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Встановлено, що для населення нашої країни основним джерелом опромінення є природна радіація, яка складає 5,3 мЗв/рік[1]. Значною радіаційною небезпекою для людини є опромінення від радонової складової, що становить 78,2% від загальної дози всіх природних джерел. В зв’язку з цим, кількість ймовірних зареєстрованих смертельних випадків, що пов’язані з радоном-222, становить в Україні понад 10 тисяч на рік. Радон-222 надходить в приміщення такими шляхами: просочується через фундамент та підлогу із ґрунту;  звільняється із будівельних матеріалів; надходить із зовнішнього повітря в результаті вентиляції; звітрюється з природним газом та водою[2,3].

Розроблена структура узагальненої математичної моделі управління системою моніторингу радононебезпеки, яка представлена у вигляді дерева логічного висновку, дозволяє класифікувати фактори, які впливають на величину радону-222 в приміщенні, в залежності від ієрархічних зв’язків. Прогнозований показник радону-222 та фактор впливу розглядаються як лінгвістичні змінні[4], що описуються за допомогою нечітких термів на відповідних універсальних множинах.

Оптимізацію прийняття організаційно-технологічних рішень (ОТР) по зменшенню радіаційної небезпеки функціональний менеджер управління по радіаційному захисту здійснює  у відповідності з класифікованими протирадоновими заходами з урахуванням експертно лінгвістичних змінних, які більш ефективні в конкретних умовах[5]. Критерієм оптимізації прийняття організаційно-технологічних рішень по зменшенню радіаційної небезпеки є збережена колективна еквівалентна доза опромінення.

На кожному з технологічних етапів будівництва об’єкту сектор управління ОТР повинен забезпечувати умову, що очікувана доза опромінювання повинна бути нижча або рівна регламентованим радіаційним параметрам. Організаційна структура повинна забезпечувати отримання об’єктивної інформації про радіаційний стан об’єкту. При перевищенні допустимої дози опромінення система передбачає оперативне втручання у відповідний стан технологічного циклу  шляхом керування лінгвістичними змінними відповідно до запропонованої класифікації заходів по зменшенню радіаційних ризиків.
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