Додаток А

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНОГО  РОЗРАХУНКУ  ГАЗОВИХ  МЕРЕЖ
	Варіант
	Довжини ділянок, м
	Розрахункові 

витрати

газу (м3/год)
	Кіль-кість

квартир
	Радіус дії ГРП,

м

	
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6
	L7
	L8
	L9
	L10
	L11
	L12
	L13
	L14
	А
	Б
	В
	ГРП
	n
	R

	1
	150
	200
	200
	200
	150
	55
	50
	400
	500
	400
	500
	300
	500
	300
	2500
	50
	800
	600
	11
	850

	2
	160
	210
	210
	210
	160
	60
	50
	410
	510
	410
	510
	310
	510
	310
	2400
	55
	900
	700
	12
	900

	3
	170
	220
	220
	220
	170
	65
	50
	420
	520
	420
	520
	320
	520
	320
	2300
	60
	1000
	800
	13
	950

	4
	180
	230
	230
	230
	180
	70
	50
	430
	530
	430
	530
	330
	530
	330
	2200
	65
	1100
	900
	14
	1000

	5
	190
	240
	240
	240
	190
	75
	50
	440
	540
	440
	540
	340
	540
	340
	2100
	70
	1200
	1000
	15
	1100

	6
	200
	250
	250
	250
	200
	80
	50
	450
	550
	450
	550
	350
	550
	350
	1900
	75
	1300
	1100
	16
	1150

	7
	210
	260
	260
	260
	210
	85
	50
	460
	560
	460
	560
	360
	560
	360
	1800
	80
	1400
	1200
	17
	1200

	8
	220
	270
	270
	270
	220
	90
	50
	470
	570
	470
	570
	370
	570
	370
	1700
	85
	1500
	1300
	18
	1250

	9
	230
	280
	280
	280
	230
	95
	50
	480
	580
	480
	580
	380
	580
	380
	1600
	90
	1600
	1400
	19
	1300

	10
	240
	300
	300
	300
	240
	105
	50
	490
	590
	490
	590
	390
	590
	390
	1500
	95
	1700
	1500
	20
	1350

	11
	250
	290
	290
	290
	250
	110
	50
	510
	610
	510
	610
	410
	610
	410
	2600
	105
	1800
	1600
	21
	1400

	12
	260
	310
	310
	310
	260
	50
	50
	520
	620
	520
	620
	420
	620
	420
	2700
	110
	1900
	1700
	22
	1450

	13
	270
	320
	320
	320
	270
	100
	50
	530
	630
	530
	630
	430
	630
	430
	2800
	115
	2000
	1800
	23
	1500

	14
	280
	330
	330
	330
	280
	115
	50
	540
	640
	540
	640
	440
	640
	440
	2900
	120
	2100
	1900
	24
	1550

	15
	290
	340
	340
	340
	290
	120
	50
	550
	650
	550
	650
	450
	650
	450
	1400
	125
	2200
	2000
	25
	1600

	16
	300
	350
	350
	350
	300
	125
	50
	560
	660
	560
	660
	460
	660
	460
	1300
	130
	2300
	2100
	26
	1650

	17
	310
	360
	360
	360
	310
	130
	50
	570
	670
	570
	670
	470
	670
	470
	1200
	135
	2400
	2200
	27
	1700

	18
	320
	370
	370
	370
	320
	135
	50
	580
	680
	580
	680
	480
	680
	480
	1100
	140
	2500
	2300
	28
	1750

	19
	330
	380
	380
	380
	330
	140
	50
	590
	690
	590
	690
	490
	690
	490
	1000
	145
	2600
	2400
	29
	1800


