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РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД ПОТУЖНОСТІ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ СТРУКТУРИ МЕТАЛ-ПІРОЕЛЕКТРИК-НАПІВПРОВІДНИК
Осадчук О.В., д.т.н., проф., Ільченко О.М., асист., Барабан С.В., асист.

Актуальність роботи полягає в тому, що на основі структури метал-піроелектрик-напівпровідник з від'ємним опором (рис. 1) можна підвищити чутливість вимірювання і розширити вимірювальний діапазон потужності інфрачервоного випромінювання. 
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Рисунок 1 – Електрична схема структури метал-піроелектрик-напівпровідник з від'ємним опором
Об’єктом дослідження є процес перетворення інфрачервоного випромінювання у частотний сигнал в чутливій структурі метал-піроелектрик-напівпровідник. 

Предметом дослідження є статичні метрологічні характеристики радіовимірювального перетворювача потужності інфрачервоного випромінювання.
В роботі теоретично встановлено і експериментально підтверджено залежність реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором від потужності інфрачервоного випромінювання, новизною якої є те, що перетворення ІЧ-потужності у частотний сигнал відбувається у структурі метал-піроелектрик-напівпровідник з від’ємним опором, що дозволило створити прилад, який працює за принципом «потужність інфрачервоного випромінювання - частота». Крім того, розроблено математичну модель радіовимірювального приладу потужності ІЧ-випромінювання, яка враховує вплив потужності ІЧ-випромінювання на елементи еквівалентної схеми структури метал-піроелектрик-напівпровідник з від'ємним опором, що дозволило підвищити чутливість вимірювання потужності ІЧ-випромінювання у два рази та розширити вимірювальний діапазон. Практична цінність роботи полягає в тому, що отримано аналітичний вираз для визначення зміни вихідного частотного сигналу структури метал-піроелектрик-напівпровідник, який може бути використаний для інженерного розрахунку радіовимірювального приладу потужності інфрачервоного випромінювання.
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