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The recommendations for the development closing element, which is a major power and distribution link hydroimpulsive device for vibrationturning.

Створення малогабаритних гідроімпульсних пристроїв для віброточіння із вбудованими в силовий елемент однокаскадними генераторами імпульсів тиску (ГІТ) відкриває нові можливості більш широкого використання процесів віброрізання в технології механічної обробки матеріалів, оскільки новий тип пристроїв не вимагає зміни кінематичної схеми токарного верстата або перебудови його вузлів, наприклад, супорта.
Малі габарити гідроімпульсного пристрою вдалось забезпечити завдяки ідеї авторів роботи сумістити запірний та силовий елементи ГІТ в одній деталі, використавши для силового елемента прорізну пружину високої жорсткості, один з торців якої може оформлятись як золотниковий або клапанно-золотниковий запірний елемент генератора.
Застосування в ГІТ пристрою для віброточіння пружних елементів високої жорсткості створило певні проблеми вибору геометричних параметрів запірно-силової ланки генератора та циклової довговічності цієї ланки, яка працює з параметрами вібронавантаження ─ частотою вібрацій  до 150 Гц і амплітудою до 2 мм. В результаті теоретичних і експериментальних досліджень нових гідроімпульсних пристроїв  для віброрізання авторами роботи установлені розрахункові залежності для визначення геометричних параметрів запірно-силових ланок ГІТ, поєднаних в одній деталі з малогабаритною прорізною пружиною, а також знайдено оптимальні геометричні параметри прорізної пружини, які забезпечують достатній термін її служби за заданого числа циклів переміни напружень.
Коректність знайдених розрахункових залежностей перевірена експериментально на дослідних зразках гідроімпульсних пристроїв розроблених на кафедрі металорізальних верстатів Вінницького національного технічного університету.        
