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Задачі дисципліни “Економіка будівництва”

Економіка будівництва – складова частина загальної економічної науки, що вивчає питання, актуальні для суспільного виробництва на мікроекономічному рівні, а саме: економічні форми, у яких здійснюється будівельне виробництво і закономірності їх розвитку; відтворення окремих ланок економіки; спосіб вибору та використання обмежених виробничих ресурсів для виробництва будівельної продукції; аналіз зв’язків і взаємодії виробництва, розподілу та споживання в суспільстві.

Вивчення курсу “Економіка будівництва” опирається на знання студентів з основ економічної теорії, економіки будівництва, курсів будівельних матеріалів, будівельних конструкцій, технології будівельного виробництва, обчислювальної техніки. В свою чергу знання та навички, одержані при вивченні економіки будівництва, використовуються при вивченні курсів організації та планування будівництва, зведення будівель та споруд, у курсовому та дипломному проектуванні.

Основна мета вивчення економіки будівництва - навчити студента визначати вартість будівництва в ринкових умовах, прибуток і рентабельність будівельних організацій, економічну ефективність інвестицій в будівництві.

В результаті вивчення курсу “Економіка будівництва” студенти повинні знати:

· цінову політику й методи встановлення ринкових цін у будівельній організації;

· види кошторисних нормативів;

· склад і види кошторисної документації;

· принципи складання локальних й об’єктних кошторисів, зведеного кошторисного розрахунку;

· види та принципи складання договірної ціни;

· склад собівартості будівельно-монтажних робіт, її види та шляхи зниження;

· суть понять “доход”, “прибуток”, “рентабельність” як фінансових результатів діяльності підприємства;

· види інвестицій, показники їх загальної і порівняльної ефективності;

· виробничі ресурси та ефективність їх використання;

· аналіз господарської діяльності будівельних організацій.

Студенти повинні вміти:

Працювати з нормативами (ресурсними елементарними кошторисними нормами); складати кошторисну документацію; обґрунтовувати ефективність інвестиційних процесів та оцінювати економічну ефективність НТП; обґрунтовувати найбільш ефективні проектні рішення будівництва об’єктів; визначити показники ефективності використання ресурсів, що задіяні в будівництві.

Зміст курсової роботи
Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи (КР), яка не нумерується. Згідно з діючим стандартом на текстову конструкторську документацію (ГОСТ 2.105-95, ДСТУ 3008-95) титульний аркуш виконується за встановленим зразком (Додаток А). 
Анотація

Анотація призначена для ознайомлення з текстовим документом курсової роботи.

Вона має бути стислою, інформативною і містити відомості, які характеризують виконану роботу, пишеться двома мовами.

Анотацію слід розміщувати безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки (другої) нумерація якої не зазначається.
 Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після анотації, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів; висновки; література [1]. 

Зміст за нумерацією пояснювальної записки є третьою сторінкою, на  якій для курсової роботи виконують основний надпис за формою 2 (40×185мм), на наступних – за формою 2а (15×185 мм).

Назви заголовків змісту повинні однозначно відповідати назвам заголовків пояснювальної записки за текстом. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. 

Вступ


1 Підрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт.

2 Складання локальних кошторисів.


2.1 Локальний кошторис на загально-будівельні роботи.


2.2 Локальний кошторис на внутрішні сантехнічні роботи.


2.3 Локальний кошторис на електромонтажні роботи.


2.4 Локальний кошторис на придбання та монтаж технологічного обладнання.


3 Складання об’єктного кошторису.

4 Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.


5 Техніко-економічне обґрунтування інвестицій проекту.


6 Розрахунок техніко-економічних показників.


Висновки


Література
Вступ

Вступ пишуть з нової пронумерованої сторінки із заголовком „Вступ” з абзацу (ГОСТ 2.105-95 – для КП) або посередині (ДСТУ 3008-95 – для КР) великими літерами з більш високою насиченістю (жирністю) шрифту.

Текст вступу повинен бути коротким і висвітлювати питання актуальності, значення, сучасний рівень і призначення курсового проекту (роботи).  У вступі і далі за текстом не дозволяється використовувати скорочені слова, терміни, крім загальноприйнятих.

Вступ висвітлює:

– стан розвитку проблеми в даній галузі;

– галузь використання та призначення;

– мету та загальну постановку задачі;

– актуальність,  яка  повинна  подаватись в  останньому абзаці вступу, з метою стислого викладання суті розробки цього  напрямку.

Кількість сторінок вступу не повинна перевищувати, 1 - 2 сторінок. 

Розділи

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, зміст їх детально розписаний у відповідних розділах даних методичних вказівок.

Висновки 

У загальних висновках потрібно підсумувати все те, що було зроблено студентом у курсовій роботі.

 Необхідно стисло викласти основні результати проведених досліджень і визначити, якою мірою вирішені завдання та досягнута мета курсової роботи.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

При оформленні пояснювальної записки до КР дотримуватись вимог  ДСТУ 3008-95. 
 Пояснювальна записка (ПЗ) курсової роботи з врахуванням вимог до нормативно-технічних документів має подаватись на аркушах паперу формату А4 з рамками  основного надпису форм 2, 2а (ГОСТ 2.104-68), причому на всіх аркушах форми 2а, крім номера сторінки пояснювальної записки проекту обов’язково слід вказувати шифровий код проекту. Допускається оформлення пояснювальної записки КР на аркушах без рамок. Нумерація сторінок буде в правому верхньому куту.

Текст ПЗ виконується  відповідно до вимог ГОСТ 2.105-95 одним із застосовуваних друкувальних та графічних пристроїв виведення ЕОМ з висотою букв і цифр не менше 2,5 мм, (кегль – № 14), через один інтервал (ГОСТ 2.004-88).

Розділ – головний ступінь поділу тексту, позначений номером і має заголовок.

Підрозділ – частина розділу, позначена номером і має заголовок.

Кожен розділ рекомендується починати з нової сторінки.

Заголовок розділу записують посередині (ДСТУ 3008-95) та з абзацу  (ГОСТ 2.105-95) великими буквами з більш високою насиченістю.

Заголовки розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (при наявності заголовка) записують з абзацу малими буквами починаючи з великої. 

Розділи нумерують порядковими номерами в межах всього документа (І, 2, і т.д.). Після номера крапку не ставлять, а пропускають один знак. 

Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за формою: “Таблиця 4.2 – Найменування таблиці”. Крапку в кінці не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядку починаючи від слова “Таблиця”. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа, обов’язкове посилання на таблицю в тексті. 

Таблиця може бути великою як в горизонтальному, так і  в вертикальному напрямках або іншими словами може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю розділяють на частини  і  переносять  на  інші  сторінки  або розміщують  одну частину під іншою чи поряд.

Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюють головку таблиці, а при розміщенні однієї частини під іншою – повторюють боковик.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

При перенесенні частин таблиці на інші сторінки, повторюють або продовжують найменування граф. Допускається виконувати нумерацію граф на початку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінки повторювати тільки нумерацію граф.
У всіх випадках найменування (при його наявності) таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть “Продовження таблиці 4.2” без крапки в кінці.

Форма запису ”ЛІТЕРАТУРА”відповідає формі запису вступу, основної частини та висновків.

 Список містить перелік літературних джерел, на які повинні бути обов’язкові посилання в тексті пояснювальної записки. Література (книги, статті, патенти, журнали) в загальний список записується в порядку посилання на неї в тексті. Форма запису  ”ЛІТЕРАТУРА”  повинна відповідати  ГОСТ 7.1-84,      ” ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”   –   ДСТУ 3582-97. Посилання на літературу наводять в квадратних дужках […], вказуючи порядковий номер за списком.

Літературу записують мовою оригіналу. В списку кожну літературу записують з абзацу, нумерують арабськими цифрами, починаючи з одиниці.

Індивідуальне завдання
Конкретний зміст  КР, етапи виконання визначає керівник на підставі індивідуального завдання для КР, затвердженого  завідувачем  кафедри.

Попередньо керівник видає індивідуальне завдання до курсової  роботи. Індивідуальне завдання в перелік змісту не вноситься та має бути другою сторінкою після титульного листа. Зразок індивідуального завдання до КР наведений далі в тексті.

Кількість варіантів завдань 30, але повторювання варіанта в суміжних групах для дисципліни, яка викладається в межах факультету, не існує (передбачається щорічне  оновлення варіантів завдань або поєднання різних типів завдань в суміжних навчальних роках), оскільки у студентів можуть залишатися комп’ютерні файли виконаних ними КР.

Керівник курсової роботи може пропонувати тему, яка підлягає конкретному обґрунтуванню та розробці індивідуального завдання відповідно до дипломної роботи студента.

Кожному студенту видається завдання –  інструментальний цех, для якого необхідно скласти інвесторську кошторисну документацію, визначити кошторисну вартість будівництва об’єкта, обґрунтувати окупність вкладених інвестицій.

Варіанти КР  наведені  в додатку Б. Тільки:

· довжину зовнішнього водопостачання приймаємо умовно як довжину асфальтової дороги;

· довжину зовнішньої каналізації приймаємо як половину довжини асфальтової дороги;

· значення довжини будівлі видає керівник;
· значення валового доходу від реалізації продукції керівник уточнює щорічно.
Захист курсової роботи

Курсову роботу для перевірки студент подає на кафедру “Менеджмент в будівництві та цивільної оборони” в термін, вказаний у графіку виконання та захисту курсової роботи. Пояснювальна записка повинна бути виконана відповідно до завдання та вимог до  оформлення. Необхідні консультації надає викладач кафедри, який перевіряє якість виконання курсової роботи та робить відповідні зауваження.

 Робота оцінюється комісією у складі не менше двох викладачів.

Зразок індивідуального завдання до курсової роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут  будівництва, теплоенергетики та газопостачання
ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав.  кафедри МБЦО, д.т.н., професор  

_________________Сердюк В. Р.
 "___" ________________ 20    р.
індивідуальне Завдання
на курсову роботу з дисципліни “Економіка будівництва”

студенту____________________факультету ББМ групи__________

Тема: “Складання кошторисної документації та техніко-економічне обґрунтування доцільності інвестицій проекту “

ВИХІДНІ ДАНІ

1. Параметри будівлі, які необхідні для визначення кошторисної вартості об’єкта. 

1.1 Висота будинку.
1.2 Ширина будинку.
1.3 Крок ферм.
1.4 Ширина прогону.
1.5 Довжина будівлі. 

2. Вихідні дані, які необхідні для складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.
2.1    Площа забудови.

2.2     Будівельний об’єм котельні.

2.3     Будівельний об’єм трансформаторної підстанції.

2.4     Ширина асфальтової дороги.

2.5     Довжина асфальтової дороги. 

2.6      Довжина зовнішнього водопостачання.
2.7      Довжина зовнішньої каналізації.
3. Дані, які необхідні для техніко-економічного обґрунтування доцільності інвестицій.

3.1      Валовий дохід від реалізації продукції. 

3.2 Собівартість продукції.
Дата видачі ”____” _________ 20 _ р.   Керівник _________________ 

                                                                                                              (підпис)

                                                                    Завдання отримав _________

                                                                                                                                    (підпис)

1 Підрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт

За вихідними даними індивідуального завдання студент на форматі А4 креслить схематично план каркаса і розташовує його в першому розділі, роблячи в тексті посилання на нього (рисунок 1). На плані каркаса показує розташування:

· колон двогілкових;

· фахверкових колон;

· металевих зв’язків.

Довжина будівлі перевищує 70 м, тому посередині будівлі, прив’язуючись до середніх колон, показують температурний шов, вздовж якого розташовуються два рядки колон. Крок між середніми колонами –   12 м.

Об’єм робіт підраховується в одиничному вимірі кошторисних норм (м3, м2, т, шт.). На основі плану каркасу  і специфікацій (додаток В) виконується підрахунок об’ємів робіт  у такій послідовності в таблиці 1.1 [2].

1.  Вибираємо вид колон, виходячи із умов індивідуального завдання. Вид колони залежить від величини навантажень та висоти будівлі. Підбираємо двогілкові колони крайні та середні, фахверкові колони, які розташовані в торцях будівлі.

2.  За вибраним перерізом колони вибираємо тип фундаменту. Всього буде п’ять типів фундаментів. Біля температурного шва під дві колони підбираємо один фундамент ( в специфікаціях такий тип фундаменту зазначається перерізом під колону -  60(40(2).
3.  Вибираємо фундаментні балки по периметру будівлі.

4.  Вибираємо підкранові балки, розраховуючи, що підкрановий кран буде в кожному прогоні будівлі. Вид підкранової балки залежить від вантажопідйомності крана та кроку колон.

5.  Вибираємо підкроквяні та кроквяні ферми. Вид ферми залежить від прогону будівлі та виду навантажень на неї. Підкроквяні ферми приймаються 12 м і розраховуються тими варіантами, в яких крок крайніх колон 6 м.

6.  Підбираємо плити покриття.

7.  Підраховуємо витрати металу на влаштування вертикальних металевих зв’язків.

	[image: image1.wmf] 
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Рисунок 1 – План каркаса

Таблиця 1.1 - Відомість підрахунку об’ємів робіт із зведення каркаса

	Номер
	Ряди
	Границі ділянок в осях
	Найменування і характеристика конструкції
	К-сть шт.
	Одиниця
	Об’єм 

одиниці
	Загальний об’єм

	
	
	буква
	цифрові
	
	
	
	
	

	
	
	
	від
	до
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Крайні
	А

Г
	1

1
	24

24
	Фундаменти ФГ І0-2

 вагою 16,5 т
	44
	м3
	6,6
	290,4



	
	
	А,Г
	11
	12
	Фундаменти для колон біля температ. швів 

ФГТІ0-2
	2
	м3
	8,7
	17,4

	2
	Середні
	Б,В
	1
	24
	Фундамент ФД І5-2

 вагою 33,3 т
	22
	м3
	13,3
	292,6

	
	
	Б,В
	11
	12
	Фундаменти для колон біля температ. швів 

ФДТ   15-2
	2
	м3
	14,9
	29,8



	3
	Фахверк
	А-Г
	1
	
	Фундаменти ФГ10-2 

Вагою 16,5 т
	12
	м3
	10,9
	130,8

	4
	Крайні
	А-Г
	1
	24
	Фундаментні балки ФБ-2 вагою 1,18 т крок колон 

6 м
	62
	м3
	0,47
	29,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Крайні
	А

Г
	1

1
	24

24
	Колони двогілкові висотою 12,6 м, вагою 8,5 т 100(50 см
	48
	м3
	3,4
	164,16



	
	Середні
	Б,В,
	1


	10


	Те ж для середніх рядів вагою 13,2 т 140(50 см
	26
	м3
	5,3
	137,8



	6
	Фахверкк
	А-Г
	1
	24
	Колони фахверка К-18 
висотою 12,6 м, 

вагою 8,1 т
	12
	м3
	3,24
	38,88



	7
	 Середні
	Б,В
	1


	24
	Підкранова балка 12 м 
БКНБ 12-Ік, вагою 10,7 т
	44
	м
	12
	528



	8
	Крайні
	А,Г


	1


	24
	Підкранова балка 6 м 
БКНБ 6-Іс, вагою 2,93 т
	44
	м
	6
	264

	9
	
	
	1
	24
	Ферма чи балка підкроквяна ПФ – 1П, 11,3 т
	22
	м3
	4,5
	

	10
	
	А-Г
	1
	24
	Ферми покриття ФБ    18 – 3 П  вагою 10,5 т, М400
	72
	м3
	
	

	11
	
	А-Г
	1
	24
	Плити покриття ПГ -2Ат-4т (3(6) вага 5,7 т
	396
	м2
	18
	7128

	12
	Крайні
	А,Г
	1
	24
	Металоконструкції вертикальних зв’язків 

по колонах СІ
	4
	т
	0,82
	3,28

	
	Середні
	Б,В,
	1
	24
	Те ж
	4
	т
	1,83
	7,32


2  Складання локальних кошторисів

Локальні кошториси – є первинними кошторисними документами і складаються з окремих видів робіт по будівлях та спорудах або із загальномайданчикових робіт на підставі обсягів, що визначалися при розробленні проектної документації [3].

При складані локальних кошторисів застосовуються:

· ресурсні елементні кошторисні норми України;

· вказівки для застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

· ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

· поточні ціни на матеріали та витрати;

· поточні ціни машино-годин;

· поточна вартість людино-годин відповідного розряду робіт;

· поточні ціни на перевезення вантажу для будівництва;

· правила визначення загальновиробничих і адміністративних витрат.
В разі відсутності витрат на трудові та машинні ресурси деяких конструкцій і робіт складаються індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми (РЕКН). Відомість ресурсів – це дані про трудовитрати, середній розряд робіт, нормативна потреба матеріальних ресурсів, одиниці вимірювання, вартість одиничного вимірювання цих ресурсів.

Види локальних кошторисів [7]
1. На загальні будівельні роботи (на земляні роботи, фундаменти, тіни, каркас перекриття, внутрішньо та зовнішньо оздоблювальні роботи та інші роботи).

2. Спеціальні будівельні роботи (устаткування, ізоляція).

3. Внутрішні санітарно-технічні роботи (водопровід, опалення, каналізація, вентиляція).

4. Монтаж устаткування (технічні трубопроводи, металеві конструкції, монтаж технічного устаткування).
В курсовій роботі складаємо 5 локальних кошторисів:

· на загальнобудівельні роботи (таблиця 2.1);

· на  внутрішні санітарно-технічні роботи (таблиця 2.2);

· на електромонтажні роботи (таблиця 2.3);

· на монтаж технологічного обладнання (таблиця 2.4);

· на придбання технологічного устаткування  (таблиця 2.5).

Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи складається на основі  відомості підрахунку об’ємів робіт із зведення каркаса (таблиця 1.1) та кошторисних  програм: „АВК”, „Тендер”, „Строительные технологии-Смета”[5]. 

Робота з кошторисною програмою 

„Строительные технологии-Смета”
Програмний комплекс „Строительные технологии-Смета” дозволяє не тільки правильно та швидко визначати вартість будівництва, але і випускати документи, які призначені для задоволення виробничих потреб різних користувачів.

„Строительные технологии-Смета” дає можливість автоматично перераховувати кошториси, що розраховані за нормативною базою в поточних цінах, можливість створення та введення власної нормативної бази, забезпечує автоматичний розподіл об’ємів робіт на виконавців.

Після запуску програми на екрані з’являється титульний екран (основне  вікно програми).

Меню основного вікна програми містить такі групи команд: «Менеджер», «Правка», «Проект», «Список расценок», «База данных», «Сервис», «Окна», «Справка» (Усі піктограми закладені російською мовою, а кошторисні документи можна друкувати  російською чи українською мовами).

Створення проекту (відкриття).  В основному вікні програми обрати команду меню  «Менеджер» - «Список проектов». В програмі передбачено три типи проектів: інвесторська   документація; договірна  ціна; акт прийняття робіт. Ці проекти створюються і зберігаються у відповідних групах: «Рабочие», «Договорные цены», «Производство».

Приклад. Створити проект – інвесторську документацію. Послідовно натиснути:

«Менеджер» - «Создать» - «Инвесторскую документацию».

З’явиться вікно, в якому вводиться назва проекту „Хлібозавод в       м. Вінниці”.

Далі заповнюються дані про замовника:

«Менеджер» - «Заказчики» - «Добавить запись».

Вводиться назва організації замовника та зв’язані з ним атрибути.

Створений проект можна  видалити -  «Менеджер» - «Удалить», заархівувати - «Сервис» - «Сохранить в архив».

Структура проекту 

Проект включає документи:  зведений кошторисний розрахунок (ЗКР), об’єктний та локальний кошториси. Створюється документ за ієрархією: на верхньому рівні розташовується „головний” документ – „вершина дерева”, підлеглі документи відображуються програмою  у вигляді „гілок”.

Приклад. Якщо як документ використовується зведений кошторисний розрахунок, то до його складу необхідно додати глави ЗКР, об’єктні кошториси, які в свою чергу складаються із локальних кошторисів. Локальні кошториси є документами нижнього рівня.

· ЗКР „Житловий будинок в м. Тростянці”

· Глава 1. Підготовка території будівництва.

· Глава 2. Основні об’єкти будівництва.

Об’єктний кошторис. „Житловий будинок”

· Локальний кошторис „Загальнобудівельні роботи”

· Локальний кошторис „Внутрішні сантехнічні роботи”

· Локальний кошторис „Монтаж електроосвітлення”

· Глава 7. Благоустрій та озеленення території.

В списку  документів відображується: піктограма, яка позначає тип документа; номер документа в структурі кошторисної документації ( 02-01-03: 02 – номер глави ЗКР, 01 – номер об’єктного кошторису, 03 – номер локального кошторису); назва документа; складові вартості: загальна вартість поточного документа, вартість будівельних, монтажних робіт, вартість інших робіт і т. і.

Створюється структура проекту послідовним натисненням:

«Проект» - «Добавить» - «Локальную смету».

Редагування локального кошторису. У вікні редагування структури проекту обрати назву необхідного локального кошторису і двічі натиснути по ній. В результаті програма  виведе на екран  вікно редагування локального кошторису.

Локальний кошторис може складатися із розділів: ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, ФУНДАМЕНТИ, ПЕРЕКРИТТЯ, ПЕРЕГОРОДКИ і т. і.  Для того щоб додати розділ, необхідно послідовно натиснути мишкою:

«Проект» - «Добавить» - «Раздел».

Програма виведе на екран перелік назв розділів, серед яких обирається необхідний. В процесі розрахунку програма виводить всього по розділах прямі витрати та загальновиробничі.

Програмою передбачено два основних варіанти додавання ресурсних елементних кошторисних норм в склад локального кошторису. Перший – це пошук необхідних Вам розцінок в нормативній довідниковій базі і додавання їх в список локального кошторису. Другий придатний для швидкого набору кошторисів, коли заздалегідь відомі  розцінки.

Розглянемо перший варіант ( пошук в нормативній базі).

1. Для виклику вікна нормативної бази послідовно натиснути: 

«База данных» - «Открыть».

Основні функції редактора нормативної бази:

· огляд нормативних збірників, швидкий пошук розцінок та ресурсів;

· створення додаткових нормативних збірників;

· формування розділів нормативних збірників з метою ефективного доступу до розцінок, які найбільш часто використовуємо;

· додавання, редагування, знищення ресурсних елементних кошторисних норм.

2. В лівому вікні редактора нормативної бази обираємо необхідний нормативний збірник ( в складі програми нормативно-довідникова література подана  російською та українською мовами).

 При відображенні програма розбиває обрані РЕКН  на сторінки.  Номер поточної сторінки відображається програмою в текстовому полі «Страница». Ви можете продивлятися перелік розцінок в межах обраної сторінки.

3. Шукаєте необхідну розцінку, виділяєте її, натискаєте мишкою піктограму  «Копировать» чи «Копировать с накоплением».

4. Переходити у вікно локального кошторису та натискаєте піктограму  «Вставить».

5. В поле  «Объём» вводиться об’єм  у відповідних одиницях вимірювання, після чого програма автоматично розраховує усі витрати. Ви можете задати формулу розрахунку об’єму  за допомогою клавіші «F4».

Робота з кошторисною програмою 

„аВК”

Після запуску програми на екрані з’являється титульний екран (основне  вікно програми).

Меню основного вікна програми містить такі групи команд: «Кошторисні документи», «Договірна ціна», «Підрядник», «НДІ», «Фрагменти», «КП», «Блоки настройки», «Регіони», «Інші функції», «Довідка».

Створення проекту (відкриття).  В основному вікні програми обрати команду меню  «Кошторисні документи» - «Створення». В програмі передбачено чотири типи будови: 1) на будівельно-монтажні роботи, ремонтні, гірничі роботи; 2) на пусконалагоджувальні роботи; 3)  на ремонт основних фондів підприємств Мінпромполітики України; 4) на ремонт устаткування на об’єктах Держжитлокомунгоспу. 

Приклад. Створення – будови на будівельно-монтажні роботи. 
З’явиться вікно, в якому вводиться назва будови  „Хлібозавод в       м. Вінниці”, шифр проекту, тип місцевості, відстань для перевезення будівельних матеріалів. Створений документ буде відповідати зведеному кошторисному розрахунку (ЗКР).

Далі, натиснувши “Enter” на створеному проекті, з’явиться  вікно “Список об’єктів”: В ньому створюються об’єктні  кошториси, які будуть входити до глав ЗКР. Аналогічно натискається “Створення” і заповнюється відкрите вікно. Зазначена “Глава 2” у вікні відповідає безпосередньо тому об’єкту, який будується. 

Далі, натиснувши “Enter” на створеному об’єкті, з’явиться  вікно “Список локальних кошторисів”: В ньому створюються локальні  кошториси, які будуть входити до об’єктного кошторису.  І взагалі будь-який документ (акт виконаних робіт чи інший) починається завжди зі створення локального кошторису.

В локальному кошторисі  створення позиції починається з пошуком роботи в нормативній базі. Обравши необхідну роботу, в таблиці записуємо кількість в тих одиницях вимірювання, які пропонує нормативна база. Якщо розцінка виділена червоним кольором, то це означає, що до  кошторисної вартості робіт вартість деяких матеріалів не врахована. Цю інформацію слід продивитись, відкривши послідовно “Параметри” – “Редагування рядка” – “Ресурси”. В цьому ж вікні можна змінювати ціни на ресурси, додавати, замінювати чи видаляти ресурси. Ресурси, що зазнали редагування, забарвлюються в синій колір.

Створивши всі позиції локального кошторису, продивитися, роздрукувати та зберегти у формати RTF, XLS його можна у вікні “Список локальних кошторисів”.

Для того, щоб створити акт приймання робіт (Акт КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3), звіт про витрати основних матеріалів (форма М –29), необхідно перейти в систему Договірна ціна, для цього у вікні “Список будов” відкрити “Сервіс” і обрати “Перенесення будови в підсистему Договірна ціна”. Після того, як операція буде успішно виконана, можна перейти у головному вікні до команди “Договірна ціна”. В цьому вікні обрати “Сервіс” – “Перенесення будови в підсистему Підрядник”. Операція буде успішно виконана і  в головному вікні, обравши “Підрядник” –  вікно “Список будов” – вікно “Будова”, можна побачити Акт КБ-2в, довідку КБ3 та інші документи.

При роботі в підсистемі Договірна ціна користувач уточнює:

· склад об’єктів будови;

· склад робіт у локальних кошторисах;

· витрати ресурсів для окремих видів робіт;

· ціни ресурсів;

· спосіб поставки матеріальних ресурсів; 

· загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, кошторисний прибуток, ризики, податки;

· повернення матеріалів.

У підсистемі Підрядник робота користувача така:

· указують виконані у поточному періоді обсяги позицій локальних кошторисів;

· уточнюють фактичний склад і витрати використаних ресурсів;

· указують ціни ресурсів;

· уточнюють склад і параметри інших витрат і податків;

· входять у вихідні документи і вводять реквізити, яких не вистачає, для їх оформлення.

Складаємо локальні кошториси:

· на  внутрішні санітарно-технічні роботи (таблиця 2.2);

· на електромонтажні роботи (таблиця 2.3);

· на монтаж технологічного обладнання (таблиця 2.4);

· на придбання технологічного устаткування  (таблиця 2.5)

на основі об’єму будівлі: 

V = 12.6( 54 (132 = 89 813 м3;

де 12.6 – висота будинку; 54 – ширина будинку; 132 – довжина будинку; 
на основі укрупнених кошторисних норм (додатка Г) в залежності  від об’єму будівлі [6].

Порядок складання

Див. локальний кошторис, таблиця 2.2.

В графі 2 ставиться номер розцінки чи УКН (укрупнені кошторисні норми).

В графі 3 – назва робіт та одиниці вимірювання.

В графі 4 – об’єм будівлі відповідно одиниці вимірювання,  яка дається в додатку Г. Якщо одиниця вимірювання – 100 м3, то значення буде

 89813 : 100 = 898,13

Графи 5, 6,  10 заповнюються відповідно до розцінки додатка Г. В гр. 5 записують: в чисельник - прямі витрати, в знаменник - основну заробітну плату.  В гр. 6 записують: в чисельник - кошторисну вартість експлуатації будівельних машин, в знаменник - заробітну плату робочих, що обслуговують машини.
Графи 7, 8, 9, 11 містять дані, які отримані шляхом множення відповідних даних граф 5, 6, 10 на об’єм робіт, який містяться в графі 4.

Підраховують загальні витрати  по колонках 7, 8, 9, 11, округлюють їх до цілого числа. 

Визначають: 1) кошторисну вартість робіт як суму прямих та загальновиробничих витрат (ЗВВ); 2) кошторисну заробітну плату як суму заробітної плати будівельників, монтажників, робочих, що обслуговують машини та механізми, робочих, заробітна плата яких нараховується в загальновиробничих витратах; 3) кошторисну трудомісткість як суму трудомісткості  будівельників, монтажників, робочих, що обслуговують машини та механізми, робочих, заробітна плата яких нараховується в ЗВВ. 

Для розрахунку в локальному кошторисі трудомісткості в ЗВВ та решти статей ЗВВ використовуємо  значення коефіцієнта переходу та показника вартості для цих статей відповідно до виду робіт, виду локального кошторису (додаток Д, таблиця Д.1) [3].
	Таблиця 2.1                                                                                                                                                                                                  Форма № 4

	Будова - 

	Шифр проекту - 

	Локальний кошторис № 2-1-1

	на загальнобудівельні роботи

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	3460,617
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	18,519
	 тис. люд.-год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	277,891
	 тис. грн.

	Складений в поточних цінах станом на “            ”             р.
	
	Середній розряд робіт
	3,6
	 розряд

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	
	
	
	
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	
	
	
	
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	
	
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що обслуговують 

машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е6-1-7
	Улаштування залізобетонних фундаментів

загального призначення під колони об'є-мом до 10 м3                                         100 м3
	3,078
	57596,66

6042,73
	5900,64

2086,02
	177283
	18600
	18162

6421
	485,75

123,82
	1495

381

	2
	Е6-1-8
	Улаштування залізобетонних фундаментів

загального призначення під колони об'є-мом до 25 м3                                          100 м3
	4,532
	52797,65

4238,93
	4532,00

1592,44
	239279
	19211
	20539

7217
	340,75

93,96
	1544

426

	3
	Е7-1-15
	Укладання фундаментних балок довжиною до 6 м                                           100 шт.
	0,62
	13502,77

7460,25
	4142,03

1663,16
	8372
	4625
	2568

1031
	543,75

105,88
	337

66

	4
	С1411-9131
	Балки фундаментні трапецеїдального перерізу, довжина до 6 м, клас бетону В15 м3
	29,14
	910,22

--
	__-__

  -    
	26524
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	Продовження таблиці 2.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Е7-6-8
	Установлення двовіткових суцільних колон, що закінчуються двома вітками, при базі колон більше 1,1 м до 1,5 м, глибині закладення більше   0,95 м, масі колон до 15 т                               100 шт.
	0,74
	114801,77

31888,98
	40603,86

14372,40
	84953
	23598
	30047

10636
	2378,00

915,66
	1760

678

	6
	С1412-405
	Колони двовіткові , хрестоподібні з консолями більше 1 м, довжина понад 12  м, об'єм більше 4 м3, маса понад 5 до 15 т, клас бетону В30                  м3
	301,9
	1023,01

--
	__-__

  -    
	308908
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	С1412-335
	Колони прямокутні суцільні, довжина більше 13,77 до 16,5 м, об'єм більше 1 до 4 м3, маса понад 5 до 15 т, клас бетону В22,5                                    м3
	38,88
	911,72

--
	__-__

  -    
	35448
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	Е7-5-7
	Установлення колон прямокутного перерізу у стакани фундаментів будівель при глибині закладення колон до 0,7 м, масі колон до 10 т           100 шт.
	0,12
	59023,47

22218,06
	29130,65

10259,72
	7083
	2666
	3496

1231
	1638,50

646,61
	197

78

	9
	Е7-9-13
	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах

балок підкранових масою до 5 т, при масі колон

більше 15 т і висоті будівлі до 25 м              100 шт.
	0,88
	80881,84

19208,93
	37058,37

13793,32
	71176
	16904
	32611

12138
	1347,05

821,42
	1185

723

	10
	С1412-517
	Балки підкранові для середніх та крайніх чарунок

та біля температурних швів, прогін 6 м,

вантажопідйомність крана 5; 10; 12,5 т                  м
	264
	458,48

--
	__-__

  -    
	121039
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	11
	С1412-521
	Балки підкранові,  прогін 12 м,

вантажопідйомність крана 5; 10; 12,5 т                  м
	528
	647,15

--
	__-__

  -    
	341695
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	Е7-12-14
	Установлення в одноповерхових будівлях

 ферм, прогоном до 18 м,                               100 шт.
	0,72
	97429,97

26790,20
	38610,48

13513,02
	70150
	19289
	27800

9729
	1798,00

847,27
	1295

610

	13
	С1412-701
	Ферми кроквяні безроскісні для скатної покрівлі,

прогін 18,0 м                                                           шт.
	72
	9206,24

--
	__-__

  -    
	662849
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	14
	Е7-12-35
	Установлення в одноповерхових будівлях підкроквяних балок                                                    100 шт.
	0,22
	41686,14

16699,59
	24624,51

8719,61
	9171
	3674
	5417

1918
	1136,80

561,34
	250

123

	15
	С121-119
	Балки підкроквяні для покриттів типу "Молодечно", ПБ 12-49                                                           шт.
	22
	7764,67

--
	__-__

  -    
	170823
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	Продовження таблиці 2.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	16
	Е7-13-18
	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття,  довжиною до 12 м                            100 шт.
	3,96
	39241,09

8925,03
	17700,58

6755,18
	155395
	35343
	70094

26751
	665,55

429,29
	2636

1700

	17
	С1414-7713
	Плити покриттів ребристі із важкого бетону, довжина 6 м,                          м2
	7128
	92,23

--
	__-__

  -    
	657415
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	18
	Е9-24-1
	Монтаж зв'язок                                      т
	10,6
	1783,90

1154,41
	594,05

202,83
	18909
	12237
	6297

2150
	90,40

11,80
	958

125

	19
	С121-619
	Зв'язки по колонах та стояках фахверка                                                             т
	10,6
	9049,48

--
	__-__

  -    
	95924
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	
	
	  Разом прямі витрати за кошторисом, грн.
	3262396
	156147
	217031

79222
	
	11657

4910

	
	
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2889218
	
	
	
	

	
	
	       всього заробiтна плата, грн.
	235369
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	198221
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	1952
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	42522
	
	
	
	

	
	
	Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.
	3460617
	
	
	
	

	
	
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	18519
	
	
	
	

	
	
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	277891
	
	
	
	

	                                                   Склав ________________________ 

	

	                                                   Перевірив _____________________ 


Таблиця 2.2                                                                                                                                                                                   Форма № 4

Інструментальний цех                                                                                                                                                                            

Локальний кошторис № 2-1-2
На розрахунок внутрішніх санітарно-технічних робіт для інструментального цеху 

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	3133,334
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	150,072
	 тис. люд.-год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	616,179
	 тис. грн.

	Складений в цінах 2011 р
	
	Середній розряд робіт
	3,6
	 розряд


	№ п/п
	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт та витрат, одиниця виміру
	Кількість
	Вартість одиниці
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	всього
	експлуат. машин
	всього
	Заробітної плати
	експлуатації машин
	тих, що обслуговують машини

	
	
	
	
	заробітної плати
	в т. ч. зарплата
	
	
	в т. ч. зарплата
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	УКН
	Улаштування опалення, 100 м3 об(єму будівлі
	898,13
	397,8
	7,27
	357276
	38979
	6529
	18,7
	17667

	
	
	
	
	43,4
	2,18
	
	
	1958
	0,76
	718

	2
	УКН
	Те ж, вентиляція
	898,13
	821
	16
	737365
	77060
	14370
	37
	34957

	
	
	
	
	85,8
	5,1
	
	
	4580
	1,79
	1691

	3
	УКН
	Те ж, водопровід
	898,13
	134,5
	2,91
	120798
	14190
	2614
	6,8
	6425

	
	
	
	
	15,8
	0,9
	
	
	808
	0,32
	302

	Продовження таблиці 2.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	УКН
	Те ж, каналізація
	898,13
	134,5
	2,91
	120798
	14190
	2614
	6,8
	6425

	
	
	
	
	15,8
	0,9
	
	
	808
	0,32
	302

	5
	УКН
	Те ж, гаряче водопостачання
	898,13
	113,5
	10,9
	101938
	21672
	9790
	10,4
	9826

	
	
	
	
	24,13
	3,64
	
	
	3269
	1,28
	1209

	6
	УКН
	Те ж, паропосточання
	898,13
	109,4
	18,5
	98255
	21016
	16615
	10,1
	9542

	
	
	
	
	23,4
	7,4
	
	
	6646
	1,54
	1455

	7
	УКН
	Те ж, газопостачання
	898,13
	742,1
	14,5
	666502
	96639
	13023
	46,4
	43838

	
	
	
	
	107,6
	4,36
	
	
	3916
	1,54
	1455

	Разом прямі витрати за кошторисом, грн.
	
	
	
	2202933
	283746
	65555
	
	128679

	
	
	
	
	
	
	21986
	
	7133

	Разом прямі витрати. грн.
	
	
	
	2202933
	
	
	

	в тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.   2202933 – 283746 – 65555 =  1853633
	
	
	

	всього заробітна плата, грн.
	283746 + 21986 = 305732
	
	
	
	

	Загальновиробничі витрати, грн.
	310446+ 246471 + 373483 = 930401
	
	
	

	трудомісткість в ЗВВ, люд.-год.
	(128679 + 7133)(0,105 =14260
	
	
	
	

	заробітна плата в ЗВВ, грн.
	14260 ( 21,77 = 310446
	
	
	
	

	обов(язкові платежі та внески, грн.
	  (305732 + 310446 ) ( 0,4 = 246471
	
	
	

	решта статей ЗВВ, грн.
	(128679 + 7133)(2,75 =373483
	
	
	
	

	Всього за кошторисом, грн.
	 2202933 + 930401 = 3133334
	
	
	
	

	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	128679 + 7133 +14260 = 150072
	
	
	
	

	Кошторисна заробітна плата, грн.
	305732 + 310446 = 616179
	
	
	
	


Таблиця 2.3                                                                                                                                                                        Форма № 4

Інструментальний цех                                                                                                                                                                       

Локальний кошторис № 2-1-3

на електромонтажні роботи для інструментального цеху

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	3297,660
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	144,554
	 тис. люд.-год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	616,686
	 тис. грн.

	Складений в цінах 2011 р
	
	Середній розряд робіт
	4,6
	 розряд


	№ п/п
	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт та витрат, одиниця виміру
	Кількість
	Вартість одиниці
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	всього
	експлуат. машин
	всього
	Заробітної плати
	експлуатації машин
	тих, що обслуговують машини

	
	
	
	
	заробітної плати
	в т. ч. зарплата
	
	
	в т. ч. зарплата
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	УКН
	Улаштування внутрішнього електроосвітлення, 100 м3
	898,13
	845
	36,5
	758920
	75892
	32782
	32
	30233

	
	
	
	
	84,5
	6,2
	
	
	5568
	2,8
	2645

	2
	УКН
	Улаштування телефонізації,

100 м3
	898,13
	169
	5,8
	151784
	30357
	5209
	12,8
	12093

	
	
	
	
	33,8
	0,52
	
	
	467
	0,22
	208

	3
	УКН
	Улаштування радіофікації, 100 м3
	898,13
	169
	5,8
	151784
	30357
	5209
	12,8
	12093

	
	
	
	
	33,8
	0,62
	
	
	557
	0,22
	208

	4
	УКН
	Обладнання,  100 м3
	898,13
	160
	
	143701
	
	
	
	

	Продовження таблиці 2.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	УКН
	Монтажні роботи, 100 м3
	898,13
	1266,7
	32,7
	1137661
	170645
	29369
	72
	64665

	
	
	
	
	190
	3,63
	
	
	3260
	1,28
	1150

	6
	УКН
	Улаштування диспетчерського зв(язку, 1000 м3
	89,813
	675,5
	25,4
	60669
	11379
	2281
	48
	4535

	
	
	
	
	126,7
	2,9
	
	
	260
	1,02
	96

	7
	УКН
	Улаштування пожежної сигналізації, 1000 м3
	89,813
	549,1
	18,2
	49316
	9484
	1635
	40
	3779

	
	
	
	
	105,6
	2,2
	
	
	254
	0,7
	66

	Разом прямі витрати за кошторисом, грн.
	
	
	
	3154907

	421858

	98337
	
	145874

	
	
	
	
	
	
	13256
	
	4702

	в тому числі:
	
	
	
	
	
	
	

	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.                                                                                             
	         2049236
	

	всього заробітна плата, грн.
	
	338424
	
	
	
	
	

	Загальновиробничі витрати, грн.
	
	843825
	
	
	
	
	

	трудомісткість в ЗВВ, люд.-год.
	
	12782
	
	
	
	
	

	заробітна плата в ЗВВ, грн.
	
	278262
	
	
	
	
	

	обов(язкові платежі та внески, грн.
	
	246674
	
	
	
	
	

	решта статей ЗВВ, грн.
	
	318889
	
	
	
	
	

	Всього за кошторисом, грн.
	
	3297660
	
	
	
	
	

	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	
	144554
	
	
	
	
	

	Кошторисна заробітна плата, грн.
	
	616686
	
	
	
	
	


Таблиця 2.4                                                                                                                                                                                      Форма № 4

Інструментальний цех                                                                                                                                                                       

Локальний кошторис № 2-1-4

на   монтаж технологічного обладнання                                                                                                                            

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	803,514
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	94,117
	 тис. люд.-год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	391,127
	 тис. грн.

	Складений в цінах 2011 р
	
	Середній розряд робіт
	4,6
	 розряд

	№ п/п
	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт та витрат, одиниця виміру
	Кількість
	Вартість одиниці
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	всього
	експлуат.машин
	всього
	Заробітної плати
	експлуатації машин
	тих, що обслуговують машини

	
	
	
	
	заробітної плати
	в т. ч. зарплата
	
	
	в т. ч. зарплата
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	УКН
	Монтаж технологічного обладнання, 1000 м3
	89,813
	3621
	290,8
	325213
	228053
	26118
	920
	82628

	
	
	
	
	2539,2
	145,4
	
	
	13059
	51,2
	4598

	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	
	
	
	
	71042

	всього заробітна плата, грн.
	
	
	
	
	241112
	
	

	Загальновиробничі витрати, грн.
	
	
	
	
	478301
	
	

	трудомісткість в ЗВВ, люд.-год.
	
	
	
	
	6891
	
	

	заробітна плата в ЗВВ, грн.
	
	
	
	
	150015
	
	

	обов(язкові платежі та внески, грн.
	
	
	
	
	156451
	
	

	решта статей ЗВВ, грн.
	
	
	
	
	171836
	
	

	Всього за кошторисом, грн.
	
	
	
	
	803514
	
	

	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	
	
	
	
	94117
	
	

	Кошторисна заробітна плата, грн.
	
	
	
	
	391127
	
	


Таблиця 2.5                                                                                                                                                                                 Форма № 5

Інструментальний цех                                                                                                                                                          

Локальний кошторис № 2-1-5

на придбання технологічного устаткування  головного корпуса

Основа креслення №                                                                                                                                

Складений в цінах 2011 р.                                                                       Кошторисна вартість – 1978,573 тис. грн

	№ п/п
	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт та витрат, одиниця виміру
	Кількість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	УКН
	Технологічне устаткування, 1000 м3
	89,813
	20800
	1868110

	
	
	
	
	
	

	Разом
	
	1868110
	
	

	Запасні частини 1% від 1965184
	
	18681
	

	Разом
	
	1886792
	
	

	Витрати на тару, упаковку і реквізити 0,5%
	
	9434
	

	Разом
	
	1896225
	
	

	Транспортні витрати 3% від
	
	56887
	

	Разом
	
	1953112
	
	

	Заготівельно-складові витрати 0,9 % від
	
	17578
	

	Разом
	
	1970690
	
	

	Комплектація 0,4 % від
	
	7883
	

	Всього за кошторисом, грн.
	
	1978573
	


3 Складання об’єктного кошторису

Об’єктні кошториси – це документи, що визначають кошторисну вартість об’єктів.


Об’єктний кошторис, що об’єднує локальний кошторис  та локальні кошторисні розрахунки, складається за встановленою формою і містить вартість будівельних, монтажних робіт, обладнання, інвентарю, меблів, а також інших затрат (таблиця 3.1).


Об’єктний кошторис не складається в тих випадках коли по об’єкту є тільки один вид робіт, тоді засоби на лімітовані затрати обчислюються в локальному кошторисі.


Вихідні дані для  об’єктного кошторису – локальний кошторис на загальнобудівельні роботи та локальні кошториси  на внутрішні санітарно-технічні роботи, придбання та монтаж обладнання.


В об’єктному кошторисі підраховують показник одиничної вартості, який розраховується – вартість робіт (колонка 8) ділиться на об’єм будівлі.

Таблиця 3.1                                                                                                                                                                                     Форма № 3

Кошторис у сумі  12673,7 тис. грн.                                                                          Кошторис у сумі  12673,7 тис. грн.                

Погоджений                                                                                                                        Затверджений

Підрядник__________                                                                                                       Замовник________________

“_____”____________________20__р.                                                                           “_____”____________________20__р.                                                                                                                                                                                                                 

Об’єктний кошторис № 1

на будівництво інструментального цеха

 Кошторисна вартість - 12673,7 тис. грн.

Кошторисна заробітна плата - 1901,88 тис. грн.

Складений в цінах 2011 р.




      Кошторисна трудомісткість - 407,26 тис. люд.-год.

	№

п/п
	Номер

кошторисів і розрахунків
	Найменування

робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис грн..
	Основна

ЗП

тис. грн.
	Нормативна трудомісткість

тис. люд.-год.
	Показник

одиничної вартості

грн.

	
	
	
	будів. роботи
	монтаж. роботи
	устаткування
	інші витрати
	всього
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Локальний кошторис № 2-1-1
	Загально-будівельні роботи
	3460,62
	 
	 
	 
	3460,62
	277,89
	18,52
	39

	2
	Локальний кошторис № 2-1-2
	Внутрішні санітарно-технічні роботи
	3133,33
	 
	 
	 
	3133,33
	616,18
	150,07
	35

	3
	Локальний кошторис № 2-1-3
	Електромонтажні роботи
	 
	3153,96
	143,70
	 
	3297,66
	616,69
	144,55
	37

	4
	Локальний кошторис № 2-1-4
	Монтаж технологічного обладнання
	 
	803,51
	 
	 
	803,51
	391,13
	94,12
	9

	5
	Локальний кошторис № 2-1-5
	Придбання устаткування
	 
	 
	1978,57
	 
	1978,57
	 
	 
	22

	
	Разом
	6593,95
	3957,47
	2122,27
	 
	12673,70
	1901,88
	407,26
	141


4 Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

Загальна кошторисна вартість будівництва визначається зведеним кошторисним розрахунком (ЗКР) вартості будівництва до проекту, який є основним і незмінним документом для інвестування капітальних вкладень і фінансування будівництва. Коли будівництво проектується по чергах, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складається окремо на кожну чергу.

Зведений кошторисний розрахунок розробляється за об’єктними кошторисними розрахунками: підсумки об’єктних кошторисів і кошторисних розрахунків включаються у розділи та відповідні глави зведеного кошторисного розрахунку. Віднесення об’єктів  до глав зведеного кошторисного розрахунку виконується відповідно до найменувань таких глав (таблиця 4.2):

Глава 1. Підготовка території будівництва. Передбачаються кошти на роботи й витрати, які пов’язані з відведенням та освоєнням території забудови.

Глава 2. Основні об’єкти будівництва. Включається кошторисна вартість будинків, споруд, цехів та установок основного виробничого призначення

Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення. Враховується вартість об’єктів такого призначення.

Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства.

Глава 5. Об’єкти транспортного господарства та зв’язку.

Глава 6. Зовнішня мережа та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання.

Глава 7. Благоустрій та озеленення території.

Глава 8. Тимчасові будинки та споруди. Включаються кошти на зведення тимчасових будинків і споруд, на виконання робіт із переобладнання інших будинків та споруд.

Глава 9. Інші роботи. Сюди входять додаткові роботи при виконанні БМР в зимовий період.

Глава 10. Утримання дирекції підприємства будівництва та авторського нагляду.

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів. Сюди входять витрати на підготовку експлуатаційних кадрів.

Глава 12. Проектно-вишукувальні  роботи. Сюди входять кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, вартість експертизи проектно-вишукувальної документації.

Деякі глави ЗКР визначаються в курсовій роботі на основі укрупнених показників та вихідних даних. Розрахунок наведений в таблиці 4.1. Кількість приймається за додатком Б, вартість призначає викладач.

Таблиця 4.1 -  Кошторисні розрахунки до зведеного кошторисного розрахунку (роботи і затрати )

	Номер прейскуранта, УКН
	Роботи і витрати
	Оди-

ниця
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.

	УКН
	Глава 1. Відведення земельної ділянки під будівництво
	га
	5
	110
	550

	УКН
	Глава 3. Будівництво котельні з врахуванням накладних витрат і планових нагромаджень
	м3
	950
	60
	57000

	УКН
	Глава 4. Те ж транспортної підстанції
	м3
	480
	80
	38400

	УКН
	Глава 5. Будівництво автомобільних доріг з асфальтованим покриттям з врахуванням накладних витрат і планових нагромаджень. Ширина дороги 6 м., об’єм 6(1500 кв. м
	м2
	7200
	46
	331200

	УКН
	Глава 6. Влаштування зовнішнього водопостачання
	м
	1200
	95
	114000

	УКН
	Глава 6. Влаштування зовнішньої каналізації
	м
	600
	85
	51000

	
	Всього за кошторисом № 1
	
	
	
	592150


Значення глав 7 – 12 визначаються у відсотках від суми значень попередніх глав. 

Крім того, після всього по главах 1-12 ЗКР підраховуються:

· кошторисний прибуток;

· кошти на покриття ризику усіх учасників будівництва;

· кошти на покриття додаткових витрат, які пов’язані з інфляційними процесами;

· податки, обов’язкові платежі, що встановлені чинним законодавством;

· адміністративні витрати.

Розрахунок кошторисного прибутку до ЗКР ( табл. 4.2)

Кошторисний прибуток залежить від загальної кошторисної трудомісткості по будівельному об’єкту, яка складається з таких трудовитрат:

· Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість в прямих витратах  – Т ПВ (визначається за локальними кошторисами) – 371,378 тис. люд.-год., в тому числі:

- будівельні роботи – (11,657+4,91) + (128,679+7,133) = 152,379 тис. люд.-год. (локальні кошториси № 1 та № 2,графа 11);

- монтажні роботи – (127,399+4,373) + (82,628+4,598) = 218,999 тис. люд.-год. (локальні кошториси № 3 та № 4, графа 11);

· Розрахункова кошторисна трудомісткість в загальновиробничих витратах (ЗВВ):

            ТЗВВ = Т ПВ ( К,                                                                       (2.6) 

де К – усереднений коефіцієнт переходу від Т ПВ  до  ТЗВВ. 

Приймається за додатком 3 ДБН Д.1.1-1-2000 [3] чи за додатком Д, таблиці Д.1 залежно від виду БМР:

· для загальнобудівельних робіт К=0,12;

· для внутрішніх санітарно-технічних робіт К=0,105;

· для електромонтажних робіт К = 0,097;

· для монтажу обладнання К = 0,079.

В локальних кошторисах (табл. 2.1 – 2.4) вже підраховані 

ТЗВВ=  =35,885 тис. люд.-год., в тому числі:

- будівельні роботи – 1,952+ 14,26 = 16,212 тис. люд.-год. (локальні кошториси № 1 та № 2);

- монтажні роботи –  12,782 + 6,891 = 19,673 тис. люд.-год. (локальні кошториси № 3 та № 4);

· Розрахункова кошторисна трудомісткість в засобах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель та споруд:

           ТТимч=  0,015( Т ПВ,                                                                 (2.7)

де 0,015- усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт на зведення та розбирання тимчасових будівель.

ТТимч=   0,015 ( 371,378 = 5,571 тис. люд.-год., в тому числі:

- будівельні роботи – 2,286 тис. люд.-год.;

- монтажні роботи – 3,285 тис. люд.-год.;

· Розрахункова кошторисна трудомісткість в додаткових затратах при виконанні БМР в зимовий період

                                  ТЗим=  0,166( Т ПВ,                                           (2.8)

де 0,166- усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт в зимовий період (додаток 17 [12]).

ТЗим=  0,166(371,378 = 61,649 тис. люд.-год., в тому числі:

- будівельні роботи – 25,295 тис. люд.-год.;

- монтажні роботи – 36,354 тис. люд.-год.

Всього  Т = 371,378 + 35,885+5,571+61,649 =  474,482 тис. люд.-год.,
в тому числі:

- будівельні роботи - 152,379+16,21+2,286+25,295= 196,172 тис. люд.-год.;

- монтажні роботи - 218,999+19,673+3,285+36,354  = 278,310 тис. люд.-год.

Усереднений показник для визначення кошторисного прибутку згідно з додатком 12  ДБН Д.1.1-1-2000 дорівнює 6,2 грн./ люд.-год. (для промислових об’єктів, додаток Д, таблиця Д.2)

Кошторисний прибуток  П = 6,2 ( 474,482 = 2941,79 тис. грн., в тому числі:

-  П для будівельних робіт – 6,2( 196,172 = 1216,27 тис. грн.;

- П для монтажних робіт – 6,2(278,310 = 1725,52 тис. грн.

Розрахунок засобів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації

Розмір засобів на покриття адміністративних витрат згідно з           ДБН Д.1.1-1-2000 визначається за усередненим показником ( для промислових об’єктів – 1,52 грн./ люд.-год., додаток Д, таблиця Д.3 ) із розрахунку на 1 люд.-год. від загальної кошторисної трудомісткості БМР.

Загальна трудомісткість  об’єкта - 474,482 тис. люд.-год.

Розмір засобів на покриття адміністративних витрат:

 А = 474,482 ( 1,52 = 721,21 тис. грн.

Таблиця 4.2 - Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

Складений в поточних цінах станом на 2011 р.                                                                                            Форма № 1

	№ п/п
	Номер кошторисів і кошторисних розрахунків
	Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис. грн.
	Інші витрати, 

тис. грн.
	Загальна кошторисна вартість, тис. грн.

	
	
	
	буд. робіт
	монтаж. робіт
	Устаткування, меблі та інвентарю
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	Глава 1
	
	
	
	
	

	
	
	Підготовка території будівництва
	
	
	
	
	

	
	
	Відведення земельної ділянки
	 
	 
	 
	0,55
	0,55

	
	
	Всього по главі 1
	 
	 
	 
	0,55
	0,55

	2
	
	Глава 2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Об’єктний кошторис
	Основні об’єкти будівництва
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Будівництво цеху
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всього по главі 2
	6593,95
	3957,47
	2122,27
	 
	12673,70

	3
	
	Глава 3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Об’єкти підсобного й обслуговуючого призначення
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Будівництво котельні
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всього по главі 3
	57
	 
	 
	 
	57

	4
	
	Глава 4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Об’єкти енергетичного господарства
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Будівництво трансформаторної підстанції
	38,4
	 
	 
	 
	38,4

	
	
	Всього по главі 4
	38,4
	 
	 
	 
	38,4

	Продовження таблиці   4.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 5
	
	
	
	
	

	
	
	Об’єкти транспортного господарства і зв’язку
	
	
	
	
	

	
	
	Будівництво автомобільних шляхів
	331,2
	
	
	
	331,2

	
	
	Всього по главі 5
	331,2
	
	
	
	331,2

	6
	
	Глава 6
	
	
	
	
	

	
	 
	Зовнішні мережі (споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газифікації)
	
	
	
	
	

	
	
	Зовнішня мережа водопостачання
	13,2
	
	
	
	13,2

	
	
	Зовнішня мережа каналізації
	8,8
	
	
	
	8,8

	
	
	Всього по главі 6
	22
	
	
	
	22

	7
	
	Глава 7
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустрій території 5% від суми глав 2 та 3 графи 4
	332,55
	
	
	
	

	
	
	Всього по главі 7
	332,55
	
	
	
	332,55

	
	
	Всього по главах 1-7
	7375,10
	3957,47
	2122,27
	0,55
	13455,40

	8
	
	Глава 8
	
	
	
	
	

	
	
	Тимчасові будівлі та споруди
	
	
	
	
	

	
	
	Всього по главі 8
	113,33
	
	
	
	113,33

	
	
	Всього по главах 1-8
	7488,43
	3957,47
	2122,27
	0,55
	13568,72

	9
	
	Глава 9
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Інші роботи і витрати
	 
	 
	 
	 
	 

	Продовження таблиці 4.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (1% від разом по главах 1-8 графи 4 та 5)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Всього по главі 9
	74,88
	39,57
	 
	 
	114,46

	
	
	Всього по главах 1-9
	7563,31
	3997,05
	2122,27
	0,55
	13683,18

	10
	
	Глава 10
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Утримання дирекції підприємства будівництва та авторського нагляду
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Утримання дирекції і технічного нагляду 0,5 % від графи 8 суми глав 1-9
	 
	 
	 
	68,42
	68,42

	
	
	Авторський нагляд 19 % від графи 8 суми глав 1-9
	 
	 
	 
	26,00
	26,00

	
	
	Всього по главі 10
	 
	 
	 
	94,41
	94,41

	11
	
	Глава 11
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Підготовка експлуатаційних кадрів
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Витрати на підготовку експлуатаційних кадрів 0,5 % від графи 8 суми глав 1-9
	 
	 
	 
	68,42
	68,42

	
	
	Всього по главі 11
	 
	 
	 
	68,42
	68,42

	12
	
	Глава 12
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Проектно-вишукувальні  роботи. 
	
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна вартість проектно вишукувальних робіт 2,5 % від графи 8 суми глав 1-9


	 
	 
	 
	342,08
	342,08

	Продовження таблиці 4.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Експертиза проектно-вишукувальних робіт, 15 % від цих робіт
	 
	 
	 
	51,31
	51,31

	
	
	Всього по главі 12
	 
	 
	 
	393,39
	393,39

	
	
	Всього по главах 1-12
	7563,31
	3997,05
	2122,27
	556,77
	14239,40

	13
	
	Кошторисний прибуток
	1216,27
	1725,52
	 
	 
	2941,79

	14
	
	Кошти на покриття ризику усіх учасників будівництва 3,6 % від графи 8 суми глав 1-12, додаток Д 
	 
	 
	 
	51,26
	51,26

	15
	
	Засоби на покриття адміністративних витрат будівельної монтажної організації 
	 
	 
	 
	721,21
	721,21

	16
	
	Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами 1,36 % від графи 8 суми глав 1-12
	 
	 
	 
	193,66
	193,66

	17
	
	Разом
	8779,58
	5722,57
	2122,27
	1522,90
	18147,32

	18
	
	Податки, збори, обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством і невраховані складовими вартості будівництва в т. ч. комунальний податок
	 
	 
	 
	4,83
	4,83

	19
	
	Всього по ЗКР, грн.
	8779,58
	5722,57
	2122,27
	1527,74
	18152,16

	20
	
	Зворотні суми, 15% від глави 8
	 
	 
	 
	 
	17,00


5 Техніко-економічне обґрунтування інвестицій

 проекту

Для оцінювання інвестиційної привабливості проекту існують універсальні методи, які дають формальну відповідь: вигідно чи невигідно вкладати кошти у даний проект [9,10]. Проблема оцінювання інвестиційної привабливості полягає у аналізі передбачуваних вкладень у проект і потоку доходів від його використання.

Не дивлячись на велику різноманітність методів і практичних прийомів оцінювання доцільності реальних проектів, їх можна розбити на дві групи:

· статичні, тобто методи, у яких не враховується різна цінність грошей у різні періоди часу;

· динамічні, тобто методи, основані на дисконтуванні.

В курсовій роботі застосовується статистичний метод. При використанні цього методу не враховується тривалість терміну життя проекту, а також нерівноцінність грошових потоків, що виникають у різні моменти часу. Проте, у силу своєї простоти й ілюстративності, ці методи достатньо широко розповсюджені, хоча і застосовуються, переважно, для швидкого оцінювання проектів на попередніх стадіях розробки. Головним недоліком їх є те, що вони не враховують зміну цінності грошей у часі.

Найбільш часто використовують такі методи:

· простий термін окупності (РВ);

· проста норма прибутку (simple rate of return, SRR).

Термін окупності як метод оцінювання проектів настільки простий і наочний, що, не дивлячись на притаманні йому серйозні недоліки, доволі часто використовується при оцінюванні проектів. Терміном окупності є період, протягом якого початкові інвестиції окупаються доходами від реалізації проекту [8]. .

Часто цей метод використовується для експрес-аналізу проектів.

Валовий прибуток – це результат продажу продукції. На основі проведення досліджень з роботи діючих об’єктів-аналогів, приймаємо валовий прибуток 7319 тис. грн. Собівартість продукції становить  110 тис. грн.

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Розраховуємо  приблизну величину амортизації, розділивши основні фонди на дві групи:

· технологічне обладнання з початковою балансовою вартістю;

· будівлі і споруди з початковою балансовою вартістю.

Відповідно до прийнятого методу в країні амортизації [11] у групі, будівлі і споруди відносяться до групи 1 (річна норма амортизації 5%), а технологічне обладнання – до групи 3 (річна норма амортизації 15%). Роз-

раховуємо амортизаційні відрахування за перші 4 роки функціонування підприємства (амортизація кожного року нараховується на залишкову вартість). Результати розрахунку наведені в таблиці 5.1. Значення колонки 6 приймаємо як значення  із таблиці 4.2 (всього по ЗКР – графа 6), значення колонки 2 – це різниця значень графи 8 та 6 таблиці 4.2. 

Таблиця 5.1 – Розрахунок амортизаційних відрахувань 

	Рік від початку експлуатації
	Основні засоби групи 1
	Основні засоби групи 3
	Загальна сума амортизації, тис. грн.

	
	Залишкова вартість, тис. грн.
	Норма А
	Сума амортизації, тис. грн.
	Залишкова вартість, тис. грн.
	Норма А
	Сума амортизації, тис. грн.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	16029,89
	5%
	16029,89(( 0,05= =801,49
	2122,27
	15%
	318,34
	801,49+

+318,34=

=1119,84

	2
	16029,89-   - 801,49=  = 15228,39
	5%
	761,42
	1803,93
	15%
	270,59
	1032,01

	3
	14466,97
	5%
	723,35
	1533,34
	15%
	230,00
	953,35

	4
	13743,62
	5%
	687,18
	1303,34
	15%
	195,50
	882,68


Обґрунтування доцільності інвестицій

Виконуємо обґрунтування доцільності інвестицій методом розрахунку простого терміну окупності (таблиця 5.3).

Для розрахунку грошового припливу проекту, який у даному випадку буде складатись з чистого прибутку й амортизацій [8], необхідно розрахувати річне значення чистого прибутку в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Розрахунок чистого річного прибутку

	Показник
	Позначення
	Порядок визначення, тис. грн.

	Валовий прибуток від реалізації продукції або послуг
	GI
	7319

	Собівартість продукції (з урахуванням амортизації) 
	S
	110

	Прибуток до відрахування податків і відсотків по боргах
	GP
	7429

	Податок на прибуток
	IT=30%GP
	2228,7

	Чистий прибуток
	NP=GP-IT
	5200,3


Для початку виробництва продукції необхідно закупити сировину й матеріали, мати запас коштів для виплати заробітної плати до початку надходжень від реалізації продукції, тобто мати оборотний капітал. Величину його приймаємо мінімум 10% від валового прибутку – 753 тис. грн.

Таблиця 5.3 – Розрахунок простого терміну окупності, тис. грн.

	Період, роки
	Величина інвестицій,

 тис. грн.
	Чистий прибуток, тис. грн.
	Амортизація, тис. грн.
	Грошовий приплив (прибуток) проекту, тис. грн.
	Грошовий приплив від початку відліку, 

тис. грн.

	0
	18152,16
	
	
	
	

	1
	753
	5200,3
	1119,84
	5200,3+1119,84 - 753=5567,14
	5567,14

	2
	
	5200,3
	1032,01
	5200,3+1032,01 = 6232,31
	5567,14+

+6232,31=

=11799,44

	3
	
	5200,3
	953,35
	6153,65
	17953,09

	4
	
	5200,3
	882,68
	6082,98
	24036,08


Розрахунок таблиць 5.1 та 5.2 продовжується до тих пір, поки грошовий приплив від початку відліку буде перевищувати величину інвестицій. В даному випадку на 4 році експлуатації вкладені кошти повернуться. Тому можна зробити висновок о доцільності будівництва даного об’єкта.  

6 Розрахунок техніко-економічних 

показників проекту


На основі складених кошторисних розрахунків та отриманих планувальних показників підраховуємо техніко-економічні показники проекту у табличній формі (таблиця 6.1). 

Таблиця 6.1 - Техніко-економічні показники проекту

	Назва показника
	Одиниця вимірювання
	Розрахунок
	Показник в поточних цінах

	Валовий прибуток
	т/рік
	
	2250000

	Повна собівартість продукції
	тис. грн.
	
	110

	Площа забудови
	га
	
	4

	Будівельний об’єм споруди
	м3
	V = 54(132(12,6
	89813

	Загальна площа
	м2
	S3 = 54(132
	7128

	Робоча корисна виробнича площа
	м2
	Sp  =  S3 - 200
	6928

	Планувальний коефіцієнт К1
	
	Sp/S3
	0,97

	Кошторисна вартість

а) будівництва

б) об’єкта

в) БМР
	тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн.
	ЗКР

Об’єктний кошторис

Локальний  кошт.
	18152,16

12673,7

3460,62

	Кошторисна вартість загальнобудівельних робіт:

а) на 1 м3 будівлі

б) на 1 м2 загальної площі
	грн.

грн.
	3460,62/ 89,813

3460,62/ 7,128
	39

485

	Витрати праці робітників основного виробництва

а) на 1 м3 будівлі

б) на 1 м2 загальної площі
	люд.-год./м3 

люд.-год./м2 
	474482/ 115473

474482/7128
	5,28

66,56

	Трудомісткість будівництва
	люд.-дні
	474482 / 8
	59310

	Строк окупності 
	роки
	
	4

	Прибуток будівельної організації
	грн.
	ЗКР
	2941,79

	Кошторисний рівень рентабельність
	%
	(2941,79/ /18152,16)(100%
	16,2



	Кількість типорозмірів збірних з/б конструкцій
	шт.
	
	726
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	Додаток Б

Таблиця Б.1 – Вихідні дані до курсової роботи 

	Варіант
	Висота будинку, м
	Ширина будинку, м
	Крок ферми, м
	Ширина прогону, м
	Площа забудови, га
	Котельня, м3
	Трансформаторна підстанція, м3
	Асфальтована автодорога шириною 6 м, км 
	Валовий дохід від реалізації продукції, тис. грн.
	Собівартість продукції, тис. грн.

	1
	10,8
	72
	6
	24
	2
	910
	470
	1,1
	450
	100

	2
	12,6
	54
	6
	18
	3
	950
	480
	1.2
	460
	110

	3
	14,4
	48
	12
	24
	6
	1000
	400
	1.3
	470
	120

	4
	16,2
	54
	12
	18
	7
	1100
	420
	1.4
	480
	129

	5
	18
	72
	12
	24
	2
	1100
	420
	1.5
	490
	138

	6
	10,8
	72
	12
	18
	3
	910
	470
	1.6
	445
	102

	7
	12,6
	72
	6
	24
	5
	950
	480
	1.7
	455
	105

	8
	14,4
	54
	12
	18
	6
	1050
	410
	1.8
	465
	108

	9
	16,2
	54
	6
	18
	7
	1090
	420
	1,1
	475
	118

	10
	18
	48
	12
	24
	2
	1110
	420
	1.2
	485
	119

	11
	10,8
	54
	6
	18
	5
	930
	400
	1.3
	500
	126

	12
	12,6
	54
	12
	18
	6
	1040
	410
	1.4
	510
	145

	13
	14,4
	48
	6
	24
	7
	1050
	430
	1.5
	520
	128

	14
	16,2
	48
	12
	24
	1
	1030
	420
	1.6
	530
	101

	15
	18
	72
	6
	18
	3
	910
	480
	1.7
	540
	104

	16
	10,8
	54
	12
	18
	4
	950
	470
	1.8
	505
	103

	17
	12,6
	48
	6
	24
	5
	1000
	400
	1,1
	515
	105

	18
	14,4
	54
	6
	18
	6
	1100
	440
	1.2
	525
	106

	19
	16,2
	48
	6
	24
	7
	1120
	430
	1.3
	535
	107

	20
	18
	54
	12
	18
	2
	950
	400
	1.4
	545
	108

	21
	10,8
	72
	6
	18
	3
	1050
	450
	1.5
	504
	109

	22
	12,6
	48
	12
	24
	5
	1060
	460
	1.6
	509
	110

	23
	14,4
	72
	6
	24
	6
	1070
	470
	1.7
	523
	111

	24
	16,2
	72
	12
	18
	7
	1090
	480
	1.8
	546
	112

	25
	18
	48
	6
	24
	2
	1080
	410
	1,1
	548
	113

	26
	10,8
	48
	6
	24
	3
	1100
	420
	1.2
	521
	114

	27
	12,6
	72
	12
	24
	5
	1050
	430
	1.3
	517
	115

	28
	14,4
	72
	12
	18
	6
	1200
	440
	1.4
	514
	116

	29
	16,2
	72
	6
	24
	7
	1150
	450
	1.5
	533
	117

	30
	18
	54
	6
	18
	4
	1100
	460
	1.6
	519
	118


Додаток В 

Специфікації конструкцій
Двогілкові колони серії КЭ-01-52 для будівель з мостовими кранами

	Но-мер
	Відмітка низу кроквяної конструкції, м 
	Прогін споруди, м
	Вантажо-підйомність крана, т
	Розміри колони
	Маса колони, т
	Об’єм бетону, м3

	
	
	
	
	висота
	переріз
	
	

	А. Крайні колони

	Крок колон 6 м

	1
	10,8
	18, 24
	10, 20/5
	1185
	100 (40
	5,7
	2,27

	2
	12,6
	18, 24, 30
	 10, 20/5, 30/5
	1395
	100(50
	8,5
	3,4

	3
	14,4
	18, 24
	10, 20/5, 30/5
	1575
	100(50
	9,7
	3,86

	4
	16,2
	24, 30
	30/5, 50/10
	1755
	130(50
	14,8
	5,92

	5
	18
	24, 30
	30/5, 50/10
	1935
	130(50
	16,3
	6,58

	Крок колон 12 м

	6
	10,8
	18, 24
	10, 20/5
	1185
	130(50
	10
	4

	7
	12,6
	18, 24, 30
	 10, 20/5, 30/5
	1395
	130(50
	11,7
	4,7

	8
	14,4
	18, 24
	10, 20/5, 30/5
	1575
	140(50
	14,7
	5,9

	9
	16,2
	24, 30
	30/5, 50/10
	1755
	140(60
	19,7
	7,9

	10
	18
	24, 30
	30/5, 50/10
	1935
	140(60
	21,8
	8,72

	Б. Середні колони

	Крок колон 12 м (при кроці кроквяних конструкцій 12 м)

	11
	10,8
	18, 24
	10, 20/5
	1185
	140(50
	11,7
	4,7

	12
	12,6
	18, 24, 30
	 10, 20/5, 30/5
	1395
	140(50
	13,7
	5,47

	13
	14,4
	18, 24
	10, 20/5, 30/5
	1575
	140(60
	18,5
	7,41

	14
	16,2
	24, 30
	30/5, 50/10
	1755
	190(60
	24
	9,6

	15
	18
	24, 30
	30/5, 50/10
	1935
	190(60
	26,6
	10,64

	Крок колон 12 м (при кроці кроквяних конструкцій 6 м)

	16
	10,8
	18, 24
	10, 20/5
	1115
	140(50
	11,2
	4,5

	17
	12,6
	18, 24, 30
	 10, 20/5, 30/5
	1325
	140(50
	13,2
	5,3

	18
	14,4
	18, 24
	10, 20/5, 30/5
	1505
	140(60
	17,9
	7,2

	19
	16,2
	24, 30
	30/5, 50/10
	1685
	190(60
	23,3
	9,3

	20
	18
	24, 30
	30/5, 50/10
	1865
	190(60
	25,9
	10,4


 Примітка. В розрахунках витрати на 1 м 3 бетону: арматура класу А-І – 100 кг, арматура класу А-ІІ – 200 кг і закладні деталі – 15 кг.

Монолітні залізобетонні фундаменти

	Номер
	Марка фундаменту
	Переріз колони, см
	Висота фундаменту, м
	Розмір фундаменту,  м
	Об’єм бетону, м3
	Маса фундаменту, т
	Арматура зведена до сталі А-1, кг/м3
	Глибина стакана, мм

	1
	ФА 6-1
	60(40
	1,5
	2,1(2,4
	2,9
	7,3
	20
	950

	2
	ФГ 9-2
	100(40
	1,8
	3(2,4
	6
	15
	28
	950

	3
	ФГ 10-2
	100(50
	1,8
	3,3(2,7
	6,6
	16,5
	30
	950

	4
	ФД 13-2
	130(50
	1,8
	4,2(3,6
	10,9
	27,3
	32
	950

	5
	ФД15-2
	140(50
	1,8
	4,8(4,2
	13,3
	33,3
	34
	950

	6
	ФД 16-2
	140(60
	1,8
	5,4(4,2
	14,7
	36,8
	35
	1250

	7
	ФД 18-2
	190(60
	1,8
	5,4(5,4
	19
	47,5
	38
	1250

	8
	ФАТ 6-1
	60(40(2
	1,8
	2,1(2,4
	4,2
	10,5
	33
	950

	9
	ФГТ 9-2
	100(40(2
	1,8
	3(2,4
	8,2
	20,5
	28
	950

	10
	ФГТ 10-2
	100(50(2
	1,8
	3,3(2,7
	8,7
	21,8
	34
	950

	11
	ФДТ 13-2
	130(50(2
	1,8
	4,2(3,6
	12,3
	30,8
	36
	950

	12
	ФДТ 15-2
	140(50(2
	1,8
	4,8(4,2
	14,9
	37,3
	38
	950

	13
	ФДТ 16-2
	140(60(2
	1,8
	5,4(4,2
	16,5
	41,3
	39
	1250

	14
	ФДТ 18-2
	190(60(2
	1,8
	5,4(5,4
	20,7
	51,8
	41
	1250


Колони торцевих фахверків серії КЭ-01-52

	Номер
	Марка колони
	Відмітка низу кроквяної конструкції, м
	Розміри колони, см
	Маса колони, т
	Об’єм бетону, м3
	Закладні деталі, кг
	Арматура зведена до класу А-І, кг/м3

	
	
	
	Висота
	Переріз
	
	
	
	

	1
	К-15
	10,8
	1170
	60(40
	7
	2,81
	86
	126

	2
	К-18
	12,6
	1350
	60(40
	8,1
	3,24
	89
	162

	3
	КФ-32
	14,4
	1525
	100(50
	9,4
	3,81
	74
	297

	4
	КФ-35
	16,2
	1705
	130(50
	14,3
	5,73
	102
	164

	5
	КФ-38
	18
	1885
	130(50
	16
	6,41
	106
	292


Фундаментні залізобетонні балки

	Номер
	Марка

балки
	Розміри, см
	Маса, т
	Об’єм бетону, м3
	Закладні деталі, кг/шт
	Арматура зведена до сталі А-1, кг/м3

	
	
	довжина
	а
	в
	
	
	
	

	Крок колони 6 м

	1
	ФБ – 2
	495
	30
	20
	1,18
	0,47
	
	83

	2
	ФБ – 2 к
	495
	30
	20
	1,03
	0,41
	
	80

	3
	ФБ-4
	495
	40
	20
	1,25
	0,5
	
	92

	4
	ФБ – 4к
	495
	40
	20
	1,13
	0,45
	
	96

	5
	ФБ-7
	495
	52
	25
	1,6
	0,64
	
	93

	6
	ФБ –7к
	495
	52
	25
	1,42
	0,57
	
	95

	Крок колони 12 м

	7
	ФБН - 1
	1070
	30
	40
	2,9
	1,16
	4,4
	58

	8
	ФБН – 1к
	1020
	30
	40
	2,8
	1,11
	4,4
	59

	9
	ФБН –2
	1070
	40
	60
	5,1
	1,05
	7,2
	157

	10
	ФБН –2к
	1020
	40
	60
	4,9
	1,15
	7,2
	141

	11
	ФБН –3
	1196
	30
	40
	3,2
	1,29
	4,4
	69

	12
	ФБН -4
	1196
	40
	60
	5,7
	2,29
	7,2
	176


Примітка. Балки з індексом к призначені для крайніх прогонів і прогонів біля температурного шва.

Переріз балки марки ФБ                                             Переріз балки марки ФБН

Підкранові балки залізобетонні серії КЕ-01-50

	Номер
	Марка

балки
	Грузопідйомність крану, т
	Маса, т
	Об’єм бетону, м3
	Закладні деталі, кг/шт
	Арматура зведена до сталі А-1, кг/м3

	Балки прогоном 12 м

	1
	БКНБ 12-1с
	10
	10,7
	4,27
	64
	243

	2
	БКНБ 12-1к
	10
	10,7
	4,27
	86
	242

	3
	БКНБ 12-2т
	20
	10,7
	4,27
	86
	310

	Балки прогоном 6 м

	4
	БКНБ 6-1с
	10
	2,93
	1,17
	37
	237

	5
	БКНБ 6-1т
	10
	2,93
	1,17
	43
	237

	6
	БКНБ 6-1к
	10
	2,93
	1,17
	43
	238


Примітка. Індекси марки означають: с – середня; т – біля температурного шва; к – крайня.

Ферми кроквяні безрозкісні для покриття будівля зі скатною покрівлею при кроці ферм 6 та 12 м за ГОСТ 20213-74

	Номер
	Марка

ферми
	Марка

бетону
	Витрати бетону на одну балку, м3 
	Маса, т

	Ферми прогоном 18 м

	1
	ФБ 18I-2II
	400 
	2.6
	6,5

	2
	ФБ 18I-3II
	400
	2.6
	6,5

	3
	ФБ 18II - 4II
	400
	3.1
	7,75

	4
	ФБ 18II- 5AIV
	400
	3.1
	7,75

	Ферми прогоном 24 м10,5

	5
	ФБ 24II -3II
	400 
	4.2
	10,5

	6
	ФБ 24II -4II
	400
	4.2
	10,5

	7
	ФБ 24III-5II
	400
	4.7
	11,75

	8
	ФБ 24III - 6II
	400
	4.7
	11,75


Ферми підкроквяні для покриття будівля зі скатною покрівлею прогоном  12 м

за серією ПК –01-110/68

	Номер
	Марка

ферми
	Марка

бетону
	Витрати бетону на одну ферму, м3 
	Маса, т

	Рядові ферми 

	1
	ПФ - 1II
	400 
	4,5
	11,3

	2
	ПФ - 2II
	400
	4,5
	11,3

	Торцеві ферми 

	3
	ПФ -IПК
	400 
	4.4
	11

	4
	ПФ – 2ПК
	400
	4.4
	11


Плити ребристі 6(3 м для покриття виробничих будівель за ГОСТ 22701.0-77

	Номер
	Марка

плити
	Марка

бетону
	Витрати бетону на одну плиту, м3 
	Маса, т

	1
	ПГ – 2Ат УТ
	300 
	1,1
	2,6

	2
	ПГ – 3Ат УТ
	300
	1,1
	2,6

	3
	ПГ – 4Ат УТ
	350 
	1,1
	2,6

	4
	ПГ – 6Ат УТ
	400
	1,1
	2,6


Плити ребристі 12(3 м для покриття виробничих будівель за серією 1.456 - 1-3/83

	Номер
	Марка

плити
	Марка

бетону
	Витрати бетону на одну плиту, м3 
	Маса, т

	1
	ПI – АIV -1
12(3
	400 
	2,3
	5,7

	2
	ПI – АIV -2
12(3
	400
	2,3
	5,7

	3
	ПI – АIV -3
12(3
	400 
	2,3
	5,7


Витрати сталі на вертикальні зв’язки марки С 1-7-1 між колонами, т

	Номер
	Відмітка низу кроквяної конструкції, м 
	Вантажо-підйомність крана, т
	Крок крайніх колон
	Крок середніх колон

	
	
	
	6 м
	12 м
	12 м

	
	
	
	Прогон, м

	
	
	
	18
	24
	18
	24
	18
	24

	1
	10,8
	10
	0,6
	0,6
	1,05
	1,05
	1,55
	1,7

	2
	10,8
	20/5
	0,6
	0,6
	1,05
	1,05
	1,55
	1,7

	3
	12,6
	10
	0,67
	0,67
	1,12
	1,12
	1,64
	1,64

	4
	12,6
	20/5
	0,67
	0,67
	1,12
	1,12
	1,64
	1,78

	5
	12,6
	30/5
	0,67
	0,72
	1,27
	1,15
	1,83
	1,99

	6
	14,4
	10
	0,82
	0,82
	1,27
	1,27
	1,83
	1,83

	7
	14,4
	20/5
	0,82
	0,82
	1,27
	1,27
	1,83
	1,94

	8
	14,4
	30/5
	0,82
	0,88
	1,27
	1,27
	1,83
	2,17

	9
	16,2
	30/5
	0,82
	1,17
	1,27
	1,35
	1,83
	2,7

	10
	18
	30/5
	0,82
	1,42
	1,27
	1,56
	1,83
	2,93

	Додаток Г 

Таблиця Г.1 – Укрупнені кошторисні норми

	Номер
	Назва витрат, одиниці вимірювання
	Прямі витрати,

тис.грн.
	В тому числі
	Витрати робітників, не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	Основна заробітна плата
	Експлуатація машин
	тих, що обслуговують машини, люд.-год.

	
	
	
	
	всього
	в т.ч. ЗП
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	На внутрішні санітарно-технічні роботи (лок. кошторис № 2)

	1
	Опалення на  100 м3 будівлі, для споруд об’ємом      50 тис. м3
	555
	59,2
	11,1
	3,64
	25,5/1,28

	
	100
	397,8
	43,4
	7,27
	2,18
	18,7/0,76

	
	200
	243,6
	27,84
	5,46
	1,82
	12/0,64

	
	300
	202,83
	23,67
	4,35
	1,45
	10,2/0,51

	2
	Вентиляція на  100 м3 будівлі, для споруд об’ємом    50 тис. м3
	1028,9
	106,7
	19,6
	6,53
	46/2,3

	
	100
	821
	85,8
	16
	5,1
	37/1,79

	
	200
	797,1
	83,55
	16
	5,1
	36/1,79 

	
	300
	681,6
	71,9
	31,49
	4,37
	31/1,54

	3
	Водопровід на  100 м3 будівлі, для споруд об’ємом    50 тис. м3
	179,3
	19,7
	3,64
	1,09
	8,5/0,38

	
	100
	134,5
	15,8
	2,91
	0,9
	6,8/0,32

	
	200
	107,6
	11,83
	2,18
	0,73
	5,1/0,26

	
	300
	65,73
	7,88
	1,45
	0,47
	3,4/0,17

	4
	Каналізація на  100 м3 будівлі, для споруд об’ємом    50 тис. м3
	179,3
	19,7
	3,64
	1,09
	8,5/0,38

	
	100
	134,5
	15,8
	2,91
	0,9
	6,8/0,32

	
	200
	107,6
	11,83
	2,18
	0,73
	5,1/0,26

	
	300
	65,73
	7,88
	1,45
	0,47
	3,4/0,17

	5
	Гаряче водопостачання на  100 м3 будівлі, для споруд об’ємом 50 тис. м3
	133,2
	28,3
	13,06
	4,3
	12,2/1,54

	
	100
	113,5
	24,13
	10,9
	3,64
	10,4/1,28

	
	200
	78,9
	17,6
	7,3
	2,18
	7,6/0,77

	
	300
	57,5
	12,1
	5,5
	1,8
	5,2/0,64

	6
	Паропостачання на  100 м3 будівлі, для споруд 

об’ємом 50 тис. м3
	115,66
	25,06
	12
	4
	10,8/1,11

	
	100
	109,4
	23,4
	18,5
	7,4
	10,1/1,54

	
	200
	102,35
	23,2
	10,25
	3,64
	10/1,28

	
	300
	69,13
	14,38
	9,13
	2,19
	6,2/0,77

	7
	Газопостачання на  100 м3 будівлі, для споруд 

об’ємом 50 тис. м3
	480
	69,6
	14,5
	4,36
	10/1,28

	
	100-300
	742,1
	107,9
	14,5
	4,36
	6,2/0,77

	На внутрішні електротехнічні  мережі (лок. кошторис № 3)

	1
	Електроосвітлення на     100 м3 будівлі
	845
	84,5
	36,5
	6,2
	32/2,8

	Продовження таблиці Г.1

	Номер
	Назва витрат, одиниці вимірювання
	Прямі витрати,

тис. грн.
	В тому числі
	Витрати робітників, не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	Основна заробітна плата
	Експлуатація машин
	тих, що обслуговують машини, люд.-год.

	
	
	
	
	всього
	в т.ч. ЗП
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Телефонізація на  100 м3 будівлі
	169
	33,8
	5,8
	0,62
	12,8/0,22

	3
	Радіофікація на  100 м3 будівлі
	169
	33,8
	5,8
	0,62
	12,8/0,22

	4
	Вартість електросилового обладнання на  100 м3 будівлі
	160
	
	
	
	

	5
	Монтаж електросилового обладнання на  100 м3 будівлі
	1266,7
	190
	32,7
	3,63
	72/1,28

	6
	Диспетчерський зв’язок на  1000 м3 будівлі
	675,7
	126,7
	25,4
	2,9
	48/1,02

	7
	Пожежна сигналізація на  1000 м3 будівлі
	549,1
	105,6
	18,2
	2,2
	40/0,7

	На монтаж технологічного обладнання (лок. кошторис № 4)

	
	Монтаж технологічного обладнання на  1000 м3 будівлі, для споруд об’ємом 50 тис. м3
	43337,1
	3036
	363,52
	181,76
	1100/64

	
	100
	3621
	2539,2
	290,8
	145,4
	920/51,2

	
	200
	3239,5
	2236,2
	272,6
	127,2
	820/44,8

	
	300
	2826,2
	1987,2
	236,3
	116,3
	650/32

	На придбання технологічного обладнання (лок. кошторис № 5)

	
	Вартість технологічного обладнання на  1000 м3 будівлі, для споруд об’ємом 50 тис. м3
	24000
	
	
	
	

	
	100
	20800
	
	
	
	

	
	200
	19200
	
	
	
	

	
	300
	18400
	
	
	
	


Додаток Д 

Усереднені показники для визначення кошторисної вартості

Таблиця Д.1 – Усереднені нормативи для розрахунку ЗВВ
	Вид локального кошторису, 

вид робіт

	Усереднені коеф. для визначення трудомісткості в ЗВВ
	Норматив в грн. на 

1 люд.-год. для покриття інших статей ЗВВ

	Загальнобудівельні роботи
	0,12
	2,73

	Внутрішні сантехнічні роботи
	0,105
	2,75

	електромонтажні роботи , електроосвітлення
	0,097
	2,42

	Монтаж обладнання
	0,079
	1,97


Таблиця Д.2 – Усереднені показники для визначення розміру 
кошторисного прибутку

	Види будівництва
	Усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку

грн./люд.-год.

	Промислові підприємства та об’єкти виробничого призначення
	6,2

	Будівлі органів управління, прокуратури, банки, ресторани
	2,16

	Житлові будинки ( в тому числі готелі, гуртожитки)
	3,82

	Будівлі навчальних закладів, охорони здоров’я та відпочинку 
	3,38

	Будівлі культурно-просвітницьких та видовищних закладів ( в тому числі бібліотеки, театри, кінотеатри, цирки, музеї), культові споруди
	2,96

	Будівлі транспорту ( в тому числі вокзали )
	2,89

	Будівлі комунального господарства та побутового призначення, будівлі торгівлі ( в тому числі лазні, пральні, їдальні, магазини)
	2,99

	Дороги, благоустрій, озеленення, об’єкти інженерної інфраструктури в межах міської зони
	2,84

	Ремонт житла
	2,71


Таблиця Д.3 – Усереднені показники для визначення розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій із розрахунку на 1 люд.-год. загальної трудомісткості будівельно-монтажних робіт

	Види будівництва
	Усереднені показники для визначення роз-міру адміністратив-них витрат будівельно-монтажних організацій,
грн./люд.-год.

	Складні інженерні споруди (ГЕС, шахти, мости і т. і.), особливі технічноскладні громадські будівлі та споруди, залізничні дороги, магістральні мережі
	1,79

	Промислові підприємства та об’єкти виробничого призначення
	1,52

	Житлові будинки ( в тому числі готелі, гуртожитки)
	1,38

	Ремонт житла, благоустрій
	1,23


Таблиця Д.4 – Усереднені показники розміру засобів на покриття ризику усіх учасників будівництва

	Види будівництва
	Усереднені показники  у % від суми глав 1-12 по графі 8 ЗКР

	Об’єкти промисловості, ГЕС, мости, особливі технічно складні громадські будівлі та споруди, інші підприєм-ства та споруди, об’єкти сільського господарства, транспорту та зв’язку, громадські об’єкти
	3,6

	Житлові будинки
	1,8

	Об’єкти ремонту
	2,4

	Інженерні мережі та благоустрій
	2

	Об’єкти реставрації пам’ятників архітектури
	6
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