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КАВІТАЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ

Проведено аналіз існуючих установок для приготування бітумних емульсій. Запропонована конструкція нової бітумно-емульсійної установки з кавітаційним диспергатором, яка порівняно із традиційними установками є більш енергоощадною та має більш спрощену конструкцію. Теоретично проаналізовано робочий процес, який проходить у кавітаційній установці, та обґрунтовано стійкість складових бітумної емульсії після проходження через вузол емульгації.
The exist emulsified bitumen plants are analysed. The construction of new emulsified bitumen plant with cavitational dispergator, which comparatively with traditional plants is more energy-efficient and have simplified construction, was offered. Тhe working process, which occur in cavitation plant, is theoretically analysed. The stability of emulsified bitumen components after its processing in emulsification joint is proved.
Постановка проблеми
В будівництві широко застосовується в’яжуче на основі бітуму, зокрема, широке застосування отримала бітумна емульсія – суміш дрібнорозпиленного бітуму з водою, до якої для підвищення стійкості ще додають емульгатори та стабілізуючі компоненти [1]. Бітумна емульсія використовується для влаштування гідроізоляційного покриття, як ґрунтовка під гідроізоляцію, для приклеювання рулонних та листових матеріалів при температурі навколишнього середовища. Окрім того, при влаштуванні дорожнього покриття також широко застосовують бітумні емульсії. Великі об’єми споживання вимагають розробки досконалого технологічного обладнання для виготовлення якісної бітумної емульсії.
Аналіз останніх досліджень
Проведений аналітичний огляд обладнання для приготування бітумних емульсій відомих вітчизняних та іноземних виробників [2–5] свідчить, що існуючі бітумно-емульсійні установки мають значні енерговитрати, металоємність, складну конструкцію, високу вартість обладнання, обумовлену монопольним становищем виробника. Дослідження теоретичних основ їх проектування, зокрема, детальний аналіз функціонування, обґрунтування оптимальних режимів налагодження, яке б сприяло виготовленню емульсій високої якості, в відомих інформаційних джерелах представлені досить обмежено.
Постановка задачі
Метою даної роботи є розробка кавітаційної установки для приготування бітумної емульсії, в якій за рахунок конструктивних особливостей виконання створюються можливості для виготовлення якісної вихідної продукції, а також забезпечується суттєве зменшення енергоємності та металомісткості установки. Окрім того, в роботі передбачається теоретичний аналіз моделі кавітаційного потоку та обґрунтування стійкості складових бітумної емульсії після проходження через вузол емульгації.
Виклад основного матеріалу
В Вінницькому національному технічному університеті розроблена конструкція бітумно-емульсійної установки (рис. 1) [8], в якій вузол емульгування (рис. 2) включає статоміксер для попереднього змішування, що виконаний у вигляді трубопроводу, всередині якого послідовно розташовані переборки із зміщеними отворами. Перед статоміксером розташовано пропорційний змішувач із патрубками приєднаними до напірних ліній насосних агрегатів подачі складових компонентів. Після статоміксера встановлено кавітатор, сторона якого, що приєднана до статоміксера виконана у вигляді конфузорної та дифузорної частин. Окрім того, із зазором відносно поверхні дифузора розташований підпружинений конусоподібний робочий орган, який виконаний із можливістю встановлення цього зазору між його конічною поверхнею та внутрішньою поверхнею дифузора. 

Послідовно встановлені складові наведеного вузла емульгації, а саме: пропорційний змішувач, статоміксер та кавітатор здійснюють диспергування та емульгування бітуму без сторонніх приводних механізмів, без додаткових витрат електроенергії на їх привід та мають більш спрощену конструкцію порівняно із відомим установками [2-5].

Регулювання зазору ∆ між конічною поверхнею підпружиненого конусоподібного робочого органа та поверхнею дифузора дає можливість підібрати необхідну швидкість та тиск оброблюваного середовища для забезпечення оптимальних умов створення гідродинамічної кавітації.
Рідкий  гарячий  бітум  витікаючи  із  великою  швидкістю   із   сопла  27
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Рис. 1. Принципова схема установки для приготування бітумних емульсій

1, 2 – ємності, відповідно, з бітумом та водною фазою; 3, 4 – бітумний та водяний насоси; 5, 6, 7 – ємності з емульгатором, стабілізатором та кислотою; 8, 9, 10 – трубопроводи подачі емульгатора, стабілізатора та кислоти; 11, 12, 13 – дозуючі насоси; 14, 15 – вхідні крани водяний та бітумний; 16, 17 – байпасні крани водяний та бітумний; 18, 19 – запірні вентилі; 20, 21 – трьохходові крани; 22 – випускний кран; 23 – вузол емульгації; 24, 28 – трубопроводи подачі водної фази та рідкого бітуму; 25 – камера змішування; 26 – пропорційний змішувач, 27 – сопло; 29 – статоміксер; 30 – кавітатор; 31, 32 – конфузор і дифузор; 33 –конусоподібний робочий орган; 34 – механічний привід регулювання зазору; 35 – трубопровід відбору емульсії; 36 – пробовідбірник; 37 – кран пробовідбірника; 38, 39, 40, 41, 42, 43 – давачі температури і тиску; 44 – водяний фільтр.
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Рис. 2 Конструктивне виконання вузла емульгації
пропорційного змішувача 26 створює розрідження в області вакуумного входу 25, підсмоктує емульсовану водяну суміш, що поступає по трубопроводу 24. Бітум перемішується з водяною фазою і надходить у статоміксер 29, а потім, проходячи через отвори послідовно розташованих переборок, надходить до кавітатора 30, сторона якого, що приєднана до статоміксера виконана у вигляді конфузорної 31 та дифузорної 32 частин, із зазором ∆ відносно поверхні дифузора розташований підпружинений конусоподібний робочий орган 33. Механічний привід регулювання зазору 34 надає можливість регулювання площі прохідного перерізу кавітатора, в процесі налагодження необхідного режиму кавітації. 
Теоретичний аналіз робочого процесу, який проходить у кавітаційній установці, можна представити наступною системою рівнянь:

моделлю кавітаційного потоку, яка включає нестаціонарне рівняння Нав’є-Стокса
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рівняння нерозривності потоку
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рівняння перенесення об’ємної частки рідкої фази [6, 7]
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де 
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 – час; 
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 – координата; 
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 – компонента швидкості; 
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 – тиск; 
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 – ефективна щільність; 
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r

 – щільність рідини; 
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r

 – щільність пари; 
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 – динамічна в’язкість; 
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m

 – турбулентна в’язкість; 
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 – об’ємна частка рідкої фази; 
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m

 – швидкість випаровування; 
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m

 – швидкість конденсації пари.
Оцінка стійкості до розпаду утвореної бітумної емульсії базується визначенні стійкості окремих бульбашок бітуму або води, що утворюють дану емульсію.
Кавітаційна міцність ядра визначається його критичними параметрами, а саме: величиною розтягуючих напружень в рідині 
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, що призводить до виникнення кавітації в ядрі, та відповідним їй розміром бульбашки 
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. Обидва ці параметри залежать від початкового розміру бульбашки 
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де 
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 – тиск насиченої пари; 
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 – коефіцієнт поверхневого натягу рідини; 
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g

p

 – початковий рівноважний тиск газу у бульбашці.
Величина 
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 визначає також власну частоту пульсації бульбашки:
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Випробування експериментальної установки проводилися на одному із асфальтобетонних заводів України. Отримані прямі емульсії відрізняються високою дисперсністю та стійкістю. 
Висновки
Запропоновано технологічний процес і кавітаційну установку для приготування бітумних емульсій із використанням послідовно встановлених пропорційного змішувача, статичного змішувача та кавітатора, а також при відповідному налаштуванні робочих режимів руху оброблюваної рідини, яка має основні переваги порівняно з відомими, а саме: забезпечує отримання якісної вихідної продукції при значній економії енергоресурсів; широкий діапазон регулювання кавітаційно-кумулятивних процесів; менша металоємність; просту конструкції. Наведено теоретичний аналіз робочого процесу та спосіб оцінки стійкості отриманої бітумної емульсії.
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