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Обґрунтування матеріалів установки вилучення твердих радіоактивних відходів за економічними критеріями

Савуляк В.І., д.т.н., професор, Поступайло О.В., аспірант, 
Лічман Г.А., студентка


Рамно-оболонкові конструкції знайшли широке застосування для виробничих споруд, виготовлення громадського транспорту та у інших сферах. Використання конструкцій такого типу особливо доцільне за умов мінімізації ваги конструкції, що є актуальним для всіх сфер машинобудування. 
	Установка вилучення твердих радіоактивних відходів (далі УВТВ) на Рівненській атомній електростанції працюватиме в умовах наявності радіоактивного пилу. За технікою безпеки внутрішня поверхня  УВТВ повинна періодично знезаражуватись лужним розчином. Типовим рішенням підвищення корозійної стійкості рамно-оболонкових конструкцій є виготовлення поверхонь, які контактують з радіоактивним пилом, із нержавіючих матеріалів. 
Першим недоліком такого рішення є висока вартість матеріалів конструкції. Другим недоліком є необхідність нанесення захисного покриття, яке стійке до механічних пошкоджень та не сприяє накопиченню радіоактивних забруднень. Воно повинно забезпечувати стійкість до корозійного середовища, а отже антикорозійні властивості власне матеріалу несучої рами втрачають свій сенс. Нижче розглянуто два варіанти виконання рами. Варіанти 1 та 2 відрізняються марками  металу (1-й із нержавіючої сталі, 2 із конструкційної сталі). 
Для порівняння ми використовуємо ціновий показник 

Е=Емат+Епр ,                                                         (1)

де Емат – сумарна вартість основного матеріалу;
     Епр – сумарна вартість присадного матеріалу.
За першим варіантом: сумарна вартість основного металу 111042 грн.; сумарна вартість присадного матеріалу 744 грн.
Е=111042+744=111786 грн.
За другим варіантом: сумарна вартість основного металу 17526,78 грн.;                                            сумарна вартість присадного матеріалу 1488 грн.
Е=17526,78+1488=19014,78 грн.
Рішення заміни матеріалу несучої рами з нержавіючого металу на конструкційний має більше технологічних проблем. Але зменшення собівартості матеріалу приблизно у 6 разів, наочно демонструє економічну вигоду. Захисне покриття не змінюється і продовжуватиме надавати антикорозійні властивості. 
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