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НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БІТУМНОЇ ЕМУЛЬСІЇ
К.В. Бауман, аспірант Вінницького національного технічного університету
В роботі розглянуто три способи зниження в’язкості бітуму. Основна перевага надана  виготовленню бітумних емульсій, як менш енергоємному способу та екологічно безпечнішому порівняно із попередньо наведеними способами. 
Приготування бітумної емульсії вимагає спеціального обладнання. Розроблення та впровадження установок для приготування бітумних емульсій проводять як в Україні, так і за її межами. Найбільш відомими розробниками та виробниками подібного устаткування є фірми «MASSENZA» (Італія), «IKA Werke GmbH» (Німеччина), «Аkzo Nobel» (Швеція), ООО «Давиал» (Росія), ДП НВЦ «Композит» (Україна) та багато інших.
Як пристрій емульгування у більшості з цих установок є колоїдний млин, в якому суміш водного розчину із наповнювачами та бітуму піддається гідро- та механоактивації, що сприяє виготовленню бітумної емульсії необхідної дисперсності. Таке обладнання потребує великих затрат енергії, має велику металоємність та габарити.

В НДЛ Гідродинаміки Вінницького національного технічного університету розроблена конструкція бітумно-емульсійної установки із пристроєм емульгування -  кавітаційним диспергатором. Диспергування бітумної емульсії в такій установці забезпечується за рахунок створення гідродинамічної кавітації в рідкому потоці бітумно-водяної суміші. Для інтенсифікації процесу перемішування перед кавітаційним диспергатором послідовно встановлені пропорційний та  статичний змішувач. Технологічний процес, який реалізується за допомогою запропонованої установки для приготування бітумних емульсій із використанням послідовно встановлених пропорційного змішувача, статичного змішувача та кавітатора, а також при відповідному налаштуванні робочих режимів руху оброблюваної рідини (оптимальні характеристики поля швидкостей та тиску), має основні переваги порівняно з відомими, а саме: отримання якісної вихідної продукції при значній економії енергоресурсів; широкий діапазон регулювання кавітаційно-кумулятивних процесів; менша металоємність; простота конструкції; відносно невелика вартість обладнання. 

Література:
1. Бауман К. В., Борисенко А. А. Нова технологія та устаткування для виготовлення бітумної емульсії // Вісник Національного транспортного університету. – 2008. – № 6. – С. 393 –396.
2. Федоткин И.М., Немчин А.Ф. Использование кавитации в технологических процессах. – Киев, Вища школа, 1984. – 68 с.

3. Будник В. А., Евдокимова Н. Г., Жирнов Б. С. Битумные эмульсии. Особенности состава и применения // Нефтегазовое дело, 2006. – Режим доступу: http:www.ogbus.ru.

4. Эмульсионно-битумные технологии – Режим доступу: http://emulbittech.ru/produkciya.
