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Анотація. Вимірювання стану якості навколишнього середовища сучасного рівня є неможливим лише за допомогою традиційних методів. Тому в цій роботі рекомендується використати станцію контролю навколишнього середовища. Проаналізовані унікальні переваги даної станції.
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Вступ.

Зростання надходжень токсичних речовин у навколишнє середовище (НС) впливає на здоров'ї населення, погіршується якість продуктів сільського господарства, відбувається вплив на клімат окремих регіонів і стан озонового шару Землі, загибель флори і фауни [1]. Тому, проблема вдосконалення пристроїв вимірювання вмісту шкідливих речовин (ШР) в НС, прогнозування їх розповсюдження в атмосфері, надзвичайно актуальна, що є наслідком відсутності адекватного підходу до її вирішення, який би враховував тенденції розвитку екологічного приладобудування. Охорона НС середовища є важливою метою розвитку не лише виходячи з суто утилітарних потреб суспільства в здоровому харчуванні, чистому та безпечному довкіллі [2] – збереження НС є критичним фактором виживання людини як біологічного виду.

Основний текст.
На сьогоднішній день вимірювання вмісту ШР в НС можна проводити за допомогою газоаналітичної апаратури, яка повинна забезпечувати вимірювання і облік викидів забруднюючих речовин в НС. Очевидна також необхідність представлення інформації в зручній формі та видачу попереджень про перевищення поточних викидів над встановленими значеннями [3]. 

Допустимі відносні похибки вимірювання контрольованих величин при використанні газоаналітичних технічних засобів не повинна перевищувати: ±15 % для концентрації оксиду і діоксиду азоту, ±10 % для концентрації монооксиду вуглецю та витрат димових газів, ±5 % для концентрації кисню, ±20 % для масового викиду газоподібних компонентів (г/с). 

Похибки сучасних газоаналізаторів менше цих значень, що дозволяє реально забезпечити вимірювання концентрацій ШР з високою точністю. Оскільки вимоги до точності вимірювань посилюватимуться, при реалізації газоаналітичних технічних засобів, рекомендується використовувати вимірювальні системи з відносною похибкою вимірювання менше 5...10 %.

Автоматична стаціонарна станція (АСС) являє собою вимірювально-інформаційну систему для автоматичного безперервного контролю й спостереження за станом НС і великих промислових центрів. 

Як приклад можна навести АСС “АТМОСФЕРА-10”, оснащену сучасними автоматичними газоаналізаторами на загальнопоширені забруднюючі речовини CO, O3, SO2, NO/NO2, які утворюються тваринницькими комплексами [4], під час спалювання твердих побутових відходів [3, 5], є одними із складових звалищного газу [6-10] тощо, а також вимірювачем метеопараметрів: температури, відносної вологості НС, атмосферного тиску, швидкості і напряму вітру. АСС оснащена також пневматичними установками, які забезпечують ручний відбір проб повітря для визначення за стандартними методиками масових концентрацій пилу, бензапірену, свинцю, формальдегіду. 

Лідером нового покоління автоматичних систем є станція «Airpointer», яка дозволяє проводити високоточні вимірювання якості повітря, залучаючи набагато більше число користувачів з мінімальними витратами, при цьому налаштування, управління та обслуговування надзвичайно прості (рис. 1) [11].
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Рис. 1. Станція «Airpointer»: а) загальний вигляд; б) розміщення на опорі

Джерело: [11]

Станція атмосферного контролю «Airpointer» є ідеальним інструментом для контролю атмосфери НС, у т.ч. атмосфери закритих приміщень. Станція дозволяє виміряти концентрацію CO, O3, SO2, NO/NO2 з допомогою автоматичних газоаналізаторів, працюючих на стандартних оптичних методах, прийнятих в ЄС, і в широкому діапазоні концентрацій. 

Система «Airpointer», дозволяє безперервно відстежувати дані в режимі он-лайн в будь-якій точці світу, а для отримання і аналізу даних, калібрування, оновлення та технічної підтримки системи необхідно тільки мати доступ до Інтернету. 

Висновки.

Отже, використання станції «Airpointer» має такі переваги, як простота установки, мінімальні витрати на обслуговування, мале енергоспоживання, мініатюрність і компактність, що дозволяє виконувати вимірювання в будь-якому місці, залишаючись непомітною у громадських місцях.
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Abstract
Measuring a state of surrounding quality environment of modern level is impossible only by means traditional methods. That is why in this work it recommends to use a station of surrounding control environment. Analyse unique advantages of this station.
Key words: gas analyzer, surrounding environment, measuring.
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