Додаток Г

Значення кінематичної в’язкості рідин при t=20оС

	Рідина
	ρ, кг/м3
	ν, 10-6 м2/с

	Анілін
	1040
	4,3

	Ацетон
	792
	0,4

	Бензол
	880
	0,736

	Вода прісна
	998
	1,012

	Стічні води
	1050
	1,10-1,16

	Ефір
	719
	0,363

	Мастило касторове
	960
	1002

	Мастило мінеральне
	892
	30-750

	Нафта
	950
	25-140

	Ртуть
	13550
	0,11

	Спирт
	798
	1,52

	Молоко
	900
	1,74

	Газ
	792
	2,5

	Бензин
	740
	0,83-0,93

	Мазут
	
	2200-2500

	Патока
	
	60000

	Гліцерин
	1250
	1200

	Мастило машинне
	908
	40-140


Густина і в’язкість деяких рідин
	Рідина
	t, оС
	(, кг/м3
	ν, 10-6 м2/с

	Бензин
	20
	720
	0,625

	Гас
	20
	820
	2,5

	Гліцерин
	20
	1260
	870

	Дизельне паливо
	20
	840
	4

	Мазут
	80
	910
	80

	Мастила:
	
	
	

	Автомобільне ДС-11
	100
	880
	11

	Моторне МН-7,5
	100
	870
	7,5

	Турбінне ТП-22
	50
	900
	20

	Турбінне ТП-30
	50
	900
	29

	Турбінне ТП-46
	50
	900
	45

	Нафта
	20
	850
	70

	Спирт етиловий
	20
	790
	1,5


Густина і в’язкість деяких газів
	Газ
	t, оС
	(, кг/м3
	(.10-6 м2/с

	Азот
	20
	1,25
	1,3

	Водень
	20
	0,09
	9,35

	Метан 
	20
	0,72
	1,4

	Оксид вуглецю
	20
	1,25
	1,35

	Двооксид вуглецю
	20
	1,98
	0,7

	Пропан 
	20
	2
	0,37


Додаток Д

Значення еквівалентної шорсткості поверхні труб з різних матеріалів

	Матеріали труб
	Стан труби
	Ке, мм

	Тягнені труби із

кольорових металів та скла
	Нові
	0,005

	Безшовні сталеві
	Нові

Ненові
	0,03

0,2

	Сталеві зварні
	Нові

Помірно заіржавлені

Старі заіржавлені

Сильно заіржавлені

Оцинковані нові
	0,04-0,1

0,1-0,15

0,3-0,7

2-4

0,07-0,15

	Чавунні 
	Нові

Нові бітумізовані

Які були в експлуатації

Дуже старі
	0,25-1

0,15

  1,0-1,5

0,3-1,5

	Азбестоцементні
	Нові

Які були в експлуатації
	0,05-0,1

0,6

	Бетонні
	Чиста поверхня

При середній якості робіт

При грубій поверхні
	0,3-0,8

2,5

3-9

	Гумові напірні рукави 
	Нові
	0,03

	Поліетиленові
	Нові чисті
	0,003


Додаток Е

Орієнтовні значення деяких коефіцієнтів місцевих опорів
	Назва місцевого опору
	(м

	Вхід в трубу:
	

	з гострою кромкою
	0,5

	із закругленою кромкою
	0,25

	Вихід із труби:
	1

	Різкий поворот на 90°
	1,5

	Плавний поворот на 90°
	0,15-0,35

	Поворот на будь-який кут
	0,3/90

	Патрубки
	0,2-0,3

	Трійники
	0,2-0,5

	Дифузор
	0,2-0,6

	Конфузор
	0,3-0,6

	Відводи
	1-1,5

	Фільтри
	8-12

	Всмоктувальні клапани
	6-8

	Засувки
	0,5-1,5

	Вентилі
	3-3,5

	Сітки з квадратними чарунками
	1-2

	Клапани зворотні
	7

	Шибер
	0,2-0,6


Додаток Ж

Одиниці вимірювання

Одиниця сили – Ньютон (Н): 1Н=0,102 кгс=105 дин.

Одиниця тиску – Ньютон на квадратний метр (Н/м2): 

1 Па=1 кг/(м∙с2)=0,102 кгс/м2=10,2∙10-6 кгс/см2.

Одиниця роботи і енергії – Джоуль (Дж): 1 Дж=0,102 кгс∙м=

=0,278∙10-6 кВт∙год=0,239 кал=107 ерг.

Одиниця потужності – Ват (Вт): 1 Вт=0,102 кгс∙м/с=0,86 ккал/год=

=107 ерг/с.

Одиниця динамічної в’язкості – Ньютон-секунда на квадратний метр: 1Н∙с/м2=1 кг/(м∙с)=0,102 кгс∙с/м2.

Одиниця кінематичної в’язкості – квадратний метр на секунду: 

1 м2/с=104 см2/с (Ст)=3600 м2/год.

Множники і префікси для утворення десяткових кратних і 

часткових одиниць та їх назви

	Множник
	Префікс
	Позначення

	
	
	Українське
	Міжнародне

	1018
	Екса
	Е
	E

	1015
	Пета
	П
	P

	1012
	Тера
	Т
	T

	109
	Гіга
	Г
	G

	106
	Мега
	М
	M

	103
	Кіло
	к
	k

	102
	Гекто
	г
	h

	101
	Дека
	да
	da

	10-1
	Деци
	д
	d

	10-2
	Санти
	с
	c

	10-3
	Мілі
	м
	m

	10-6
	Мікро
	мк
	μ

	10-9
	Нано
	н
	n

	10-12
	Піко
	п
	p

	10-15
	Фемто
	ф
	f

	10-18
	Атто
	а
	a
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