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Волоконно-оптичний сенсор фізичних величин забезпечує зміну величини оптичного сигналу в результаті зміни величини вимірювального параметру, такого як тиск, переміщення або деформація і може бути використаний в умовах підвищеної дії теплових і електромагнітних полів, іонізуючих випромінювань і хімічно-агресивних середовищах.

В даній науково-технічній розробці поставлено задачу створити волоконно-оптичний сенсор фізичних величин з заданою точністю і чутливістю в широкому діапазоні вимірювань фізичних величин, а також підвищення точності і чутливості вимірювання, підвищити надійність роботи сенсора, мінімізувати відхилення від нормованих метрологічних характеристик в процесі експлуатації, мінімізувати вплив на інформативний сигнал дестабілізуючих факторів, таких як температура середовища і нестабільність вихідної оптичної потужності джерела випромінювання.
Поставлену задачу вирішують тим, що створений волоконно-оптичний сенсор фізичних величин складається з джерела випромінювання з довжиною хвилі, що відповідає спектральній сприйнятливості приймачів випромінювання, випромінювання якого поширюється по світловодам розгалужувача і створює потоки, які проходять через робочий і опорний канали, що мають однакові розміри та знаходяться в одній робочій зоні, в каналах розміщено оптично зв’язані вхідний світловод, чутливий світловод, та вихідний світловод, та поширюючись далі потрапляють на приймачі випромінювання, спектральна сприйнятливість яких узгоджена зі спектральним діапазоном випромінювання, при цьому лише чутливий світловод робочого каналу зазнає впливу фізичної величини, і за отриманими значеннями вихідних сигналів на приймачах випромінювання, що фіксуються реєструвальним пристроєм та надходять до блока перетворення, оброблення, зберігання, відображення інформації, визначають значення фізичної величини. Згідно з технічною реалізацією пристрою, вимірювання потоку випромінювання на вихідних світловодах каналів відбувається приймачами випромінювання, джерелом випромінювання є напівпровідникове джерело випромінювання.
В роботі виконано математичне моделювання пристрою, а також проведено експериментальні дослідження.
