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В отличии от твердых промышленных отходов, подлежащих переработке [1-5], твердые бытовые отходы (ТБО), в основном, депонируются на свалках и полигонах, на территории которых образуется свалочный газ (СГ). Согласно данных [6] в мире эксплуатируется 481 система сбора СГ с общей добей более 5 млрд. м3/год. Но только 25-50% собранного СГ находит коммерческое применение, остаток сжигается без утилизации энергии. Гигантская эмиссия СГ в атмосферу – один из важнейших факторов, которые влияют на изменение климата Земли. Главной компонентой СГ является метан. Эмиссия метана с депонирования ТБО в окружающую среду составляет 1,5-70 Мт/год [7, 8]. При утилизации метана с территорий всех мест захоронения ТБО в США объём метана будет составлять 5% от общего потребления природного газа в США или 1% от общего потребления энергоносителей [6]. Метан является вторым по уровню нанесения вреда природе после углекислого газа опаснейшим парниковым газом, составляя 18% от общего объёма парниковых газов, загрязняющих атмосферу нашей планеты. По критерию потенциала глобального потепления метан в 21 раз опаснее чем углекислый газ. Необходимость учета эмиссии метана в данное время подтверждается и тем, что метан – составная часть государственной квоты веществ, имеющих влияние на парниковый эффект и изменение озонового слоя Земли. Поэтому определение перспективности добычи СГ в местах депонирования ТБО является актуальной научной задачей.
Автор статьи [9] приводит статистику относительно потенциала СГ и распространенности его утилизации в разных странах. Работа [6] содержит данные относительно объема добычи СГ в разных странах. Статья [10] посвящена моделированию состава СГ при анаэробном методе разложении отходов. В работе [11] осуществлён регрессионный анализ площади полигона ТБО для добычи СГ. В работе [12] приведена прогностическая модель удельного объема добычи СГ, в статье [13] опубликована прогностическая модель удельного потенциала СГ, эффективность добычи СГ исследована в работе [14], а распространенность методов его утилизации изложена в статье [15].
Среди параметров, имеющих влияние на удельный объем добычи, удельный потенциал, эффективность добычи и распространенность методов утилизации СГ в разных странах, учитывались такие [12-15]: плотность населения страны, индекс развития человеческого потенциала, величина ВВП в расчёте на одного человека. Относительные параметры, в отличии от абсолютных, позволяют сравнивать страны, имеющие разные уровни человеческого потенциала и экономического развития, площади территории и количество населения. 

На рис. 1 приведены значения удельного объема добычи и удельного потенциала СГ в разных странах.
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Рис. 1. Удельные объем добычи и потенциал СГ в разных странах
На рис. 2 показана эффективность добычи СГ в разных странах, являющаяся отношением удельных объема добычи к потенциалу СГ.
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Рис. 2. Эффективность добычи СГ в разных странах
Из рис. 2 видно, что эффективность добычи СГ в развитых странах не превышает 20%. Это свидетельствует о недостаточной распространенности добычи СГ.

На рис. 3 показана распространенность методов добычи СГ в разных странах. Среди методов добычи СГ рассматривались такие: прямое сжигание, производство электроэнергии, повышение качества СГ до уровня природного газа, два последних из которых является энергосберегающими технологиями.
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Рис. 3. Распространенность способов добычи СГ в разных странах
Следуя рис. 3 наиболее распространенный способ утилизации СГ –  производство электроэнергии.

Итак, добыча свалочного газа на полигонах депонирования ТБО является перспективной энергосберегающей технологией, а также способом уменьшения отрицательного влияния на природную среду мест депонирования твердых бытовых отходов.
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