УДК 624.131:624.15
І. В. Маєвська, к.т.н., доцент

Н. В. Блащук, ст. викладач

Вінницький національний технічний університет

Врахування роботи ростверку у складі стрічкового пальового фундаменту та підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання
Наведено методику розрахунку допустимого навантаження на стрічковий пальовий фундамент та підсилений палями стрічковий фундамент мілкого закладання, що дозволяє враховувати роботу ростверку з урахуванням всіх найбільш впливових факторів.
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Учет работы ростверка в составе ленточного свайного фундамента и усиленного сваями ленточного фундамента мелкого заложения

Приведена методика расчета допустимой нагрузки на ленточный свайный фундамент и усиленный сваями ленточный фундамент мелкого заложения, которая позволяет учитывать работу ростверка.

Ключевые слова: свая, ростверк, ленточный фундамент, усиление сваями.
UDK 624.131:624.15
І. V. Mаyevska, Ph.D
N. V. Blashchuk, lecturer
Vinnytsia national technical university
INCORPORATION OF grillage In STrip pile foundation and strengthened by piles 

of strip shallow foundation
There has been demonstrated the calculation procedure of accepted load on strip pile foundation and shallow foundation, strengthened by piles, whereby it allows to consider the work of grillage, taking into account the most powerful factors. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими практичними завданнями. При розрахунку допустимого навантаження на стрічкові пальові фундаменти та підсиленні палями стрічкових фундаментів мілкого закладання (у випадку збільшення навантаження) робота ростверку як правило не враховується. Чинні на території України нормативні документи [1, 2] рекомендують враховувати роботу ростверку як реакцію ґрунтової основи під його підошвою, але такий підхід не дозволяє повністю врахувати його роботу.
Експериментальними дослідженнями [3, 4] встановлено, що ростверк в залежності від кроку і довжини паль здатний сприймати значну частину навантаження. Це дозволяє зменшити кількість паль у складі стрічкового пальового фундаменту або підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання, відповідно зменшити тривалість їх влаштування, значно знизити вартість в цілому.

Аналіз попередніх досліджень роботи пальових фундаментів з низьким ростверком різних авторів та результатів власного фізичного моделювання сумісної роботи існуючого фундаменту мілкого закладання, що підсилюється палями, на маломасштабних моделях [3] показав, що:

· частина зовнішнього навантаження передається ґрунту основи через підошву ростверку;

· при зміні кроку і довжини паль частина навантаження, що сприймається ростверком, змінюється;

· несуча здатність паль у складі пальового фундаменту не завжди відповідає несучій здатності одиночної палі;
· частка ростверку у несучій здатності фундаменту при влаштуванні паль підсилення крізь тіло існуючого фундаменту більша ніж у випадку застосування виносних паль, тому в подальшому при чисельному моделюванні розглядається саме підсилення виносними палями;
· відсутні дослідження впливу типу паль на роботу пальового фундаменту;
· виконані експериментальні дослідження не висвітлили в повній мірі сумісну роботу ростверку і паль та залежність частки ростверку у навантаженні на пальовий фундамент від інженерно-геологічних умов, геометричних характеристик пальового фундаменту.
Постановка завдання. В зв’язку з цим необхідними є чисельні дослідження НДС основи під підошвою ростверку та розробка нового методу розрахунку, який би дозволив адекватно враховувати роботу ростверку у складі стрічкового пальового фундаменту та підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання. 

Основний матеріал і результати. Для вирішення поставленого завдання шляхом чисельного моделювання в програмному комплексі Plaxis 3D Foundation виконаний комплексний аналіз НДС системи «існуючий фундамент – палі підсилення – основа» та системи «ростверк – палі – основа» з врахуванням геометричних та конструктивних параметрів, а також фізико-механічних характеристик ґрунтів основи та способу улаштування палі (з вийманням чи без виймання ґрунту).

При чисельному моделюванні були прийняті наступні передумови і параметри:

- модель ґрунту основи – пружно-пластична модель Кулона-Мора;

- модель стрічкового фундаменту, що підсилюється, та стрічкового пальового фундаменту з співвідношенням сторін 
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 (рис.1);
- палі – призматичні з поперечним розміром d=30 см, довжиною 3, 6, 9, 12 та 15 м; 

- способи влаштування паль: без виймання та з вийманням ґрунту;
- розташування паль у два ряди;

- відстань між рядами паль підсилення 5d, 7d та 9d;

- крок паль підсилення у поздовжньому напрямку 3d, 6d, 9d та 12d;

- розміри розрахункової області в плані 40х60 м, по глибині розмір змінний в залежності від довжини паль підсилення;
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Рис. 1. Модель фундаменту: а – стрічкового пальового фундаменту, 
б – підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання 
(
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a

 - крок паль в поздовжньому напрямку,
[image: image4.wmf]i

b

 - відстань між рядами паль)
- за навантаження, що сприймає стрічковий фундамент мілкого закладання до підсилення, приймається значення, що відповідає розрахунковому опору основи. За допустиме навантаження після підсилення приймається значення, при якому досягається допустиме значення осідання;
- частка навантаження, що сприймається ростверком, визначається як добуток реактивного опору основи на площу ростверку без врахування площі паль.
При моделюванні роботи стрічкового пальового фундаменту були враховані наступні фази роботи:

· робота ґрунтової товщі без фундаментів (початкова фаза);

· влаштування стрічкового пальового фундаменту;

· робота стрічкового пальового фундаменту під дією вертикального навантаження.

Для моделювання сумісної роботи існуючого фундаменту і паль при його підсиленні були враховані наступні фази роботи:

· робота ґрунтової товщі без фундаменту (початкова фаза);

· влаштування стрічкового фундаменту мілкого закладання;
· робота стрічкового фундаменту мілкого закладання під дією вертикального навантаження;

· улаштування паль підсилення;

· об’єднання ростверком паль підсилення та існуючого фундаменту;

· сумісна робота існуючого фундаменту і паль при його підсиленні під дією вертикального навантаження.
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На рис.2 для прикладу наведено НДС основи при моделюванні роботи існуючого фундаменту мілкого закладання, що підсилюється палями.

Рис.2. НДС ґрунту в основі фундаменту при підсиленні палями довжиною 6 м з поздовжнім кроком 6d на різних етапах роботи:

а – існуючий фундамент до підсилення; б – влаштування паль підсилення;
в – об’єднання паль підсилення з існуючим фундаментом; г – довантаження

За результатами чисельного моделювання виконано комплексний аналіз факторів, що впливають на НДС системи «паля – ростверк – основа». Виявлено, що найбільш впливовими факторами є: 

1) крок паль в поздовжньому напрямку – зі збільшенням кроку паль частка навантаження, що сприймає ростверк у складі підсиленого фундаменту, зростає;

2) відстань між рядами паль – зі збільшенням відстані між рядами паль частка навантаження, що сприймає ростверк, зростає;
3) довжина паль підсилення – зі збільшенням довжини палі частка навантаження, що сприймає ростверк, зменшується;
4) тип палі - частка навантаження, що сприймає ростверк, залежить від способу влаштування паль підсилення. При підсиленні палями, які влаштовані з вийманням ґрунту, частка навантаження, що сприймає ростверк, більша, ніж при підсиленні палями, що влаштовані без виймання ґрунту (при порівнянні крок та довжина паль, відстань між рядами паль, ґрунтові умови не змінювались);
5) при варіюванні ґрунтових умов закономірностей зміни частки навантаження, що сприймає ростверк, від окремих характеристик ґрунту не виявлено. Вибір ґрунтових умов був здійснений таким чином, щоб охопити характерні діапазони реального змінювання комплексу фізико-механічних характеристик для глинистих та піщаних ґрунтів;

6) несуча здатність окремої палі у складі підсиленого фундаменту реалізується не повністю. Зі збільшенням поздовжнього кроку паль та відстані між рядами паль несуча здатність палі у складі підсиленого фундаменту наближається до несучої здатності одиночної палі.

Залежності зміни частки навантаження, що сприймає ростверк стрічкового пальового фундаменту, від цих факторів мають такий же характер як для підсиленого палями фундаменту. Однак, величина частки навантаження, що сприймає ростверк стрічкового пальового фундаменту, менша, ніж для підсиленого. У стрічковому пальовому фундаменті ростверк починає сприймати навантаження одночасно з палями, а в підсиленому фундаменті роль ростверку виконує існуючий фундамент, який до підсилення сприймає навантаження, тобто характер розподілення навантаження між палями підсилення і ростверком інший. Виявлено, що різниця між величиною навантаження на ростверк у цих випадках відповідає навантаженню, що сприймає фундамент мілкого закладання до підсилення.
До результатів чисельного моделювання було додано граничні умови, що витікають з фізичної сутності роботи підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання та новоствореного стрічкового пальового фундаменту. В результаті кореляційного аналізу отримано функціональні залежності для визначення ефекту сумісної роботи (формула (1)) існуючого фундаменту і паль при його підсилені та ростверку і паль у складі стрічкового пальового фундаменту. Адекватність запропонованих функціональних залежностей підтверджується збіжністю з результатами чисельних досліджень.
На основі запропонованої аналітичної залежності (формула (1)) розроблено методику розрахунку стрічкового пальового фундаменту та підсиленого палями фундаменту мілкого закладання.

Область застосування методики:

· під підошвою ростверку розташований ґрунт з модулем деформації Е>5 МПа;

· палі за характером роботи в ґрунті висячі;

· дворядове розташування паль;

· об’єднання паль підсилення ростверком з існуючим фундаментом (жорстке).
Послідовність розрахунку:

1. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика та визначення навантаження на фундамент.

2. Вибір типу та довжини паль, визначення геометричних параметрів пальового фундаменту. При розрахунку підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання в першому наближенні приймається кількість і крок паль без врахування роботи існуючого фундаменту.

3. Визначення ефекту сумісної роботи ростверку і паль (
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де 
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 - довжина палі, м;


[image: image8.wmf]0

f

 - початковий опір по боковій поверхні (опір по боковій поверхні в верхній зоні довжини палі);
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 - крок паль уздовж ряду, м;
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 - відстань між рядами паль, м;
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- поперечний розмір палі, м;
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 - приведений модуль деформації ґрунту, що визначається згідно з п.1.3 [4]:


[image: image13.wmf]p

p

f

f

bE

k

E

k

b

E

+

-

=

)

1

(

,



(2)

де 
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 - коефіцієнт, який визначає частину навантаження, що передається нижнім кінцем палі, визначають за табл. п.1.2 [4];
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E

 - осереднений у межах довжини палі модуль деформації ґрунтової основи, кПа, що контактує з бічною поверхнею, визначається за формулою п.1.4 [4];
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E

 - модуль деформації під нижнім кінцем паль, кПа, визначається в межах одного діаметру вище і чотирьох нижче позначки нижнього кінця палі;


[image: image17.wmf]f

k

 - коефіцієнт умов роботи ґрунту вздовж бічної поверхні палі, визначають згідно з п.1.5 [4];
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k

 - коефіцієнт умов роботи ґрунту під нижнім кінцем палі, визначають згідно з п.1.5 [4].

4. Визначення допустимого навантаження на групу паль:
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де
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 - кількість паль підсилення, шт.;
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 - коефіцієнт, що враховує ступінь реалізації несучої здатності палі по ґрунту у складі пальового фундаменту, залежить від ґрунтових умов, довжини та відстані між палями та визначається для підсилених палями стрічкових фундаментів мілкого закладання за табл. 1 в залежності від кроку паль та виду ґрунту, що знаходиться під вістрям палі. При визначенні допустимого навантаження на стрічковий пальовий фундамент при поздовжньому кроці паль 
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 - допустиме навантаження на одиночну палю, що визначається згідно з [4].

5. Визначення допустимого навантаження на стрічковий пальовий фундамент: 
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Визначення допустимого навантаження на підсилений палями стрічковий фундамент мілкого закладання:


[image: image29.wmf]a

-

+

=

S

1

0

p

r

F

F

F

,




(5)


[image: image30.wmf]A

P

F

r

×

=

0

,





(6)
де 
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 - площа стрічкового фундаменту до підсилення;


[image: image32.wmf]P

 - середній тиск під підошвою стрічкового фундаменту.
6. Збільшення поздовжнього кроку паль і повторне визначення ефекту сумісної роботи ростверку і паль (п.2). За потребою можна варіювати також довжиною палі.

7. Вибір оптимального варіанту, тобто такого, де робота ростверку максимально використовується (оптимальний крок і оптимальна довжина паль).
При виборі оптимального кроку паль підсилення слід враховувати, що величина допустимого навантаження на підсилений фундамент при зміні поздовжнього кроку паль змінюються в діапазоні від 3 до 25 %. Тобто при більшому кроці і меншій кількості паль може бути досягнута необхідна величина допустимого навантаження на підсилений фундамент, що дозволить знизити вартість робіт з улаштування підсилення (у порівнянні з меншим поздовжнім кроком і відповідно більшою кількістю паль).

Таблиця 1 – Значення коефіцієнта 
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	Поздовжній крок паль
	Ґрунт під вістрям палі

	
	піщаний
	глинистий при показнику текучості 
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	пилув.
	дрібн.
	сер.крупн.
	0
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6

	3d
	0.4
	0.35
	0.3
	0.44
	0.4
	0.39
	0.34
	0.28
	0.28
	0.22

	6d
	0.69
	0.63
	0.52
	0.75
	0.71
	0.58
	0.53
	0.47
	0.5
	0.39

	9d
	0.8
	0.77
	0.68
	0.92
	0.88
	0.7
	0.67
	0.64
	0.67
	0.55

	12d
	0.8
	0.78
	0.7
	0.97
	0.9
	0.85
	0.81
	0.76
	0.78
	0.61

	Примітка 1. Для поздовжнього кроку (
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) паль більше 
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 значення 
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 приймати як для 
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Примітка 2. Для паль, що влаштовані з вийманням ґрунту значення 
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 збільшувати на 30% (при 
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 приймати 
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).

Примітка 3. Для проміжних значень поздовжнього кроку та показнику текучості значення 
[image: image42.wmf]p
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 знаходити інтерполяцією.


Висновки:
1. Чисельним моделюванням за методом скінчених елементів досліджено НДС систем «ростверк – палі - основа» та «існуючий фундамент – палі підсилення – основа» з розглядом етапів влаштування фундаментів та підсилення відповідно.
2. Запропонована методика розрахунку допустимого навантаження на стрічковий пальовий фундамент та підсилений палями стрічковий фундамент мілкого закладання, що враховує роботу ростверку з урахуванням найбільш впливових факторів. Застосування даної методики дозволить зменшити кількість паль, знизити вартість влаштування. 
3. Запропонована таблиця, яка дає змогу більш обґрунтовано призначати кількість паль та врахувати несучу здатність окремої палі у складі підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання в залежності від геометричних параметрів та виду ґрунту. 
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