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Вступ. Екологічно чистий, довговічний, естетичний оздоблювальний матеріал з обгорілого дерева зараз дуже популярний в Японії, США та країнах Європи[1]. За допомогою випалювання можна затемнити фон від золотистого до сріблясто-чорного кольору, виділити рельєф.

Якісугі (焼 杉) - традиційний японський метод збереження деревини. «Які» означає вогонь з вогнем, а «сугі» - кипарис. Він також згадується на Заході як shō sugi ban (焼 杉 板). 

Трохи обвуглюючи поверхню дерева без спалювання всього виробу, деревина стає водонепроникною завдяки карбонізації та, отже, більш довговічною.

Метою роботи є впровадження використання японської технології обробки деревини, яка до-зволить створювати виняткові фасади і інтер’єри.
Виклад матеріалу. Під дією високої температури в верхньому шарі дерева звужуються волоконні канали, закупорюються смолою і продуктами згоряння, що робить зовнішній шар міцнішим і збільшує термін його служби. Колись для випалу використовували звичайний багаття. Зараз для випалу деревини найчастіше використовують газовий пальник. 
Вигляд обробленої деревини зображена на рис. 1.
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Рис. 1. Вигляд обробленої деревини
Обробка деревини вогнем має безліч переваг: 

•
підвищена вогнестійкість
•
захищена від комах та грибків; 

•
зовні дерево не змінюється з плином часу;

•
простота у виготовленні 

•
довговічність деревини зростає до вісімдесяти років.

Для досягнення потрібного ефекту дошки смолистої породи складаються в трикутну форму, щоб вони утворили короб, і потім обпікаються протягом 7-10 хвилин. Тривалість термічної дії впливає на довговічність обпаленої дошки і визначається видом деревини, її вологістю, товщиною дошки і бажаного ефекту від структури і кольору. 

Потім поверхню, що горить, очищаємо за допомогою залізних щіток від залишків попелу і промиваємо проточною водою. Тепер цю деревину можна використовувати для облицювання фасаду, траси або паркану.
Висновки. Встановлено, що запропонований підхід дозволяє підвищити загальну витривалість до пожеж. Через те, що верхній шар вже згорів, займання у такої дошки буде сповільнюватись. 

Досягши такого ефекту та пофарбувавши відповідним чином, можна назвати «штучним старінням», так як час впливає на незахищену деревину схожим чином. З'являється можливість отримати свіжі, барвисті, незвичайні кольори та дуже цікавий вигляд структури деревини.
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