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ВСТУП
За оцінкою вітчизняних і зарубіжних фахівців, одним з основних напрямів поліпшення екологічної ситуації в світі та збереження здоров'я населення є зниження рівня споживання природних енергетичних ресурсів. Житлово-будівельна сфера споживає близько 20% всіх використаних в країні паливно-енергетичних ресурсів. Цю цифру необхідно зменшити.
У багатьох розвинених країнах (США, Японія та ін.), після світової енергетичної кризи, що відбулась в 70-ті роки ХХ ст., були розроблені різні концепції з енергозбереження, в результаті реалізації яких річні витрати енергії в цих країнах були знижені на 30–40%.
Світова практика показує, що споживання енергії тільки в житловому секторі може бути скорочено принаймні в 2 рази, якщо впроваджувати новітні технології виробництва та експлуатації матеріалів і устаткування.
В умовах значної залежності економіки України від імпорту енергоносіїв цей напрям державної економічної політики є не менш важливим, ніж збільшення обсягів власного видобутку (виробництва) енергетичних ресурсів.
Енергозбереження є не тільки вирішальним, але й найдешевшим джерелом забезпечення потреб господарського комплексу в енергоносіях. Адже питомі капітальні витрати на енергозбереження набагато нижчі витрат на збільшення видобутку і виробництва енергоносіїв. У житлово-комунальному господарстві споживається 44% енергетичних ресурсів або 70 млн тонн умовного палива (у. п.), що складає близько 30% загального споживання палива в Україні. 
Житловий фонд держави та соціальна сфера споживають 85 % енергоресурсів від загального споживання галуззю. 
Щорічно галузь споживає електроенергії – біля 10,0 млрд кВт·год., природного газу – біля 14,0 млрд м3, вугілля – біля 1,5 млн т. Нетрадиційні та відновлювані види енергії складають 0,87 млн т у. п. 
Витрати на одного мешканця в Україні складають 0,7–1,0 т у. п., у Європі цей показник значно менше. 
Витрати енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції та наданих комунальних послуг більш ніж у 1,5 раза перевищують закордонні показники. 
Витрати палива на вироблення 1 Гкал тепла в комунальній теплоенергетиці становлять 160–180 кг у. п., в розвинутих країнах – 145–150 кг. 
Перевитрати палива призводить до викидів в атмосферу 45 г/МДж CO2 замість 26 г/МДж CO2. 
Енергоємність національного продукту в Україні сьогодні становить 0,89 кг у. п./дол. У розвинутих країнах Європи – в середньому у 3 рази менше (зокрема, у Німеччині – 0,26 кг у. п./дол.) 
На даний час основним важелем зниження енергоємності продукції (послуг) має бути ефективно діюча система державного управління енергетичною сферою, наявність якої дасть змогу удосконалити законодавчу і нормативну базу енергопостачання та енергоспоживання а також структуру кінцевого споживання енергоресурсів. 
У житловому господарстві України є величезний потенціал ефективного використання енергії. Цей потенціал зосереджений як в постачанні енергією, її вимірі та обліку, так і в споживанні енергії. При цьому раціональне використання енергії не означає відмови від її використання або її браку. Це пов'язано з тим, що сучасне технічне обладнання, ефективна теплоізоляція і правильне ставлення до їх використання приводять, в тому числі, і до підвищення комфорту для мешканців.
Сьогодні і населення, і бюджети різних рівнів у буквальному смислі викидають гроші на вітер, оплачуючи втрати тепла у відкритих під'їздах, в не утеплених горищах і підвалах будівель, через старі вікна, не відремонтовані стіни і через неекономічне, застаріле обладнання. І це – враховуючи, що вартість енергоресурсів в Україні все більше наближається до світових цін, витрати на оплату житлово-комунальних послуг займають все більшу частку в бюджеті середньостатистичної української сім'ї.
Існує велика кількість досить простих технічних рішень, які дозволяють скоротити втрати ресурсів в житлових будинках при забезпеченні комфортних умов проживання, що, в кінцевому рахунку, повинно привести до зниження витрат на утримання житла. Ці заходи, принаймні, їх більшість, добре відомі в Україні і вже довели свою ефективність при правильному застосуванні. Але, на жаль, впровадження цих технічних рішень (крім, мабуть, пластикових вікон) в Україні в наших традиційних багатоповерхівках поки виглядає винятком із правил.
Енергія – це невід’ємна частина нашого життя, але все ж таки її виробництво завдає значної шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини. Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Запобіганням цьому може бути використання нових технологій на виробництвах. І в Україні є всі можливості для цього.



Відсутню частину
посібника можна придбати у ВНТУ

ГЛОСАРІЙ

1. Енергоресурси (energy resources) – матеріальні об'єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною.
2. Тепловий захист (therma protection) – захист будівель, трубопроводів, теплових устаткувань від теплообміну з навколишнім середовищем для зменшення теплових втрат і збереження теплового режиму об'єкта. 
3. Енергетичний паспорт будівлі (energy passport) – виданий енергетичним аудитором (фірмою з енергетичного аудиту) документ, який містить енергетичні характеристики будівлі та заходи щодо їх удосконалення.
4. Теплотехнічна санація (thermo sanitation) – програма міського будівництва, направлена на поліпшення умов життя у невпорядкованих будинках, а також реконструкцію та модернізацію застарілих житлових будівель з точки зору покращення їх теплотехнічних властивостей.
5. Точка роси (dew-point) – температура, при якій повітря досягає стану насиченості водяною парою при незмінному тиску і даному стані волого утримання.
6. Вентильований фасад (ventilated facade) – система конструкцій які встановлюються на зовнішніх стінах будинків для зміни зовнішнього вигляду будівлі, захисту від впливу зовнішнього середовища та, можливо, утеплення з метою енергозбереження.
7. «Теплове дзеркало» (thermal mirror) – це високо енергоефективні склопакети в міжскляному проміжку яких влаштована полімерна плівка (тепловий екран), яка покрита атомарними шарами металів і оксидів, що пропускають або відбивають потоки енергії.
8. Селективне покриття (selective coating) – оптичні покриття , що створюються на поверхні елементів сонячних енергетичних установках з метою зниження в них радіаційних теплових втрат. 
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