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ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНІ РОЗПОДІЛЮВАЧІ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ГІДРОІМПУЛЬСНОМУ ПРИВОДІ

У тезах наведені вимоги до електрогідравлічних розподілювачів, що використовуються у гідроімпульсному приводі, представлено їх основні конструктивні і технологічні характеристики, та надано рекомендації щодо їх використання для отримання заданого режиму роботи.
В тезисах приведены требования к электрогидравлическим распределителям, используемых в гидроимпульсном приводе, представлены их основные конструктивные и технологические характеристики, и даны рекомендации по их использованию для получения заданного режима работы.

Першим кроком з вибору електрогідравлічних розподілювачів як віброзбуджувачів гідроімпульсного привода  є дослідження їхніх робочих і конструктивних характеристик. До них можливо віднести: витрату рідини через розподілювач; швидкодію; робочий діапазон тиску у гідросистемі; тип запірного елемента; можливість кріплення розподілювача; форму електромагніта та його розташування.
Витрата рідини через розподілювач залежить від площ поперечних перерізів каналів розподілювача, запірних елементів, діаметра умовного проходу Dу, що визначається індивідуально під заданий типорозмір ЕГР. Витрата рідини у гідроімпульсному приводі є однією з характеристик, яка визначає ефективність формоутворення. Робочий діапазон тиску для більшості ЕГР знаходиться в межах від 1 до 32 МПа, при номінальному значенні 10 МПа, що відповідає значенню тиску, в якому працюють віброзбуджувачі у гідроімпульсному приводі [1]. Швидкодія електрогідравлічного розподілювача залежить від форми запірного елемента та від конструктивних і технологічних характеристик електромагніта [3, 4].
За формою запірного елемента найбільш розповсюджені плоскі, конусні і кулькові. Плоскі запірні елементи здобули широке використання у розподілювачах різного призначення за рахунок їх простоти і можливості з’єднання одночасно декількох гідроканалів. Кулькові запірні елементи знайшли широке застосування у запобіжних клапанах через їхню швидкодію і простоту експлуатації, зокрема їх широко використовують у ГІТ як запірний елемент першого каскаду. Їхній основний недолік – це важкість керування без додаткових пристосувань у вигляді штовхачів та важкість виготовлення ідеальної кульки, щоб уникнути витоків рідини у місцях з’єднання кульки з корпусом клапана. Конусні, як і кулькові, запірні елементи, за рахунок своєї геометрії, мають кращу пропускну спроможність і вищу швидкодію, у порівнянні з плоскими, за рахунок більшої площі витоку рідини при меншому переміщенні запірного елемента. Їх виготовлення простіше у порівнянні з кулькою тому їх використовують у швидкодійних розподілювачах та розподілювачах, де потрібно забезпечити великі витрати рідини. До недоліків таких запірних елементів можна віднести малу функціоналість через можливість з’єднання лише двох гідроканалів. Розподілювачі із конусним і кульковим запірним елементом бажано використовувати за схемою «на виході», що дозволяє забезпечувати вібраційним режим роботи [5, 6]. Використовуючи два розподілювачі з комбінованою схемою  керування можна отримати як вібраційний, так і ударний режими роботи [5, 7]. 
Електромагніти здатні працювати як на постійному, так і на змінному струмі. Однак електромагніти постійного струму застосовуються набагато ширше, ніж електромагніти змінного струму, оскільки при однакових розмірах вони розвивають більше тягове зусилля, мають більш високу стабільність параметрів, конструктивно простіші і дешевші. Для їхнього живлення використовується мережа змінного струму з вбудованим випрямлячем. Характерною рисою є їхня здатність працювати тільки в схемах двопозиційного («відкрите» – «закрите»)  керування. Це пояснюється тим, що регулювальний орган (вентиль, клапан і т. д.) може знаходитися тільки в двох кінцевих положеннях, що відповідає двом можливим положенням сердечника електромагніта. 
Виготовлення власного ЕГР є недоцільним і трудомістким. Тому нами запропоновано використати стандартний електрогідравлічний розподілювач, який відповідатиме вказаним вимогам, що дозволяє уніфікувати вібропресове обладнання і спрощує пошук розподілювачів з необхідними параметрами.
Саме використання стандартних електрогідравлічних розподілювачів, а не індивідуальне виготовлення, дозволяє підібрати обладнання з необхідними параметрами [5, 6, 7]. Як показав пошук та аналіз електрогідравлічних розподілювачів (ЕГР), їхня номенклатура та функціональні можливості досить широкі [4].
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