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Технологические приемы повышения радиопоглощающих

 свойств  изделий из бетэла-м

Введение

Электромагнитное загрязнение окружающей среды – сравнительно новый экологический фактор, опасность которого быстро растет по мере развития и использования современных электронных технологий и систем, являющихся источниками электромагнитных излучений. 

Достоверно установлено, что организм человека реагирует как на изменения естественного геомагнитного поля, так и на воздействие электромагнитных излучений от технических источников [1]. Отрицательное влияние электромагнитного поля  (ЭМП) на здоровье человека является предметом большого количества научных исследований. С каждым годом увеличивается количество научных данных, свидетельствующих о биологическом действии электромагнитных полей на человека, его иммунную и нервную системы. В связи с постоянным увеличением производства и использования электромагнитной энергии ее воздействие на все живые организмы будет увеличиваться. По мнению [2] ЭМП становятся потенциально более опасными, чем радиационные излучения.  

Актуальность защиты от ЭМП диктуется следующими причинами:

· ЭМП действует практически постоянно на все население;

· уровень электромагнитного загрязнения среды постоянно растет с реальным отрицательным прогнозом;

· практически полностью отсутствует контроль за электромагнитным облучением, не обеспечивается потребность в средствах профилактики и защиты.

Современные жилые здания, возведенные с использование существующих строительных материалов и технологий, не только не защищают человека от этой опасности, но и сами  могут содержать многочисленные источники как ионизирующих  так и не ионизирующих  электромагнитных излучений. Применение  строительных материалов с повышенным содержанием природных радионуклидов приводит к сильному ухудшению радиационного фактора внутри зданий и помещений. Согласно ДБН В.1.4–97, введенного с 1.01.98 все строительные материалы и сырье,  которое используется  в строительстве подлежат контролю в части определения концентрации природных радионуклидов.
Радиоэкранирующие конструкции (РЭК) и радиопоглощающие материалы (РПМ) позволяют снизить уровень антропогенных электромагнитных полей (ЭМП) внутри здания до необходимого минимума в границах защищаемого объекта и обеспечить нормальные условия  для жизнедеятельности людей. Поэтому, создание новых современных эффективных, доступных и недорогих радиозащитных материалов (РЗМ) – одна из основных нерешенных задач, решение которой приведет к уменьшению негативного воздействия электромагнитного поля на все живые организмы и  радиоэлектронное оборудование…
Выводы

Металлический порошок, полученный на основе шлифовального шлама подшипникового производства следует считать специально подготовленным наполнителем для радиозащитных материалов. 

Проведенные исследования защитных свойств бетэла-м плотной структуры позволяют отнести его к эффективным радиоэкранирующим материалам  из-за сравнительно большого коэффициента отражения (30-45%), а ячеистый бетэл-м - к радиопоглощающему материалу (с поглощением до 88% энергии падающей волны).

На основе существующих радиопоглощающих конструкций предложена вариотропная структура из плотного бетэла-м и ячеистого различной плотности, которая, исходя из предварительных данных, способна  обеспечить создание конструкций с высокими строительно-технологическими  и радиопоглащающими свойства.
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