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Напружена екологічна ситуація, що склалася в міській та сільській населеній місцевості, у числі інших причин визначається незадовільним станом ґрунту, що виконує функцію універсального екологічного адсорбенту, нейтралізатора забруднень органічної і мінеральної природи. Пригнічення або припинення зазначених властивостей ґрунтів може впливати на здоров'я населення [1]. Тому проблема твердих побутових відходів (ТПВ) як джерела антропогенного забруднення ґрунту набула сьогодні надзвичайної актуальності.

За даними Міністерства житлово-комунального господарства України кожний її мешканець виробляє щорічно приблизно 250 кг ТПВ, а у великих містах ця кількість досягає 330‑380 кг. Основна маса ТПВ (майже 98 %) захоронюється на полігонах та сміттєзвалищах. Кількість перевантажених сміттєзвалищ складає біля 5 %, а тих, що не відповідають нормам екологічної безпеки – близько 25 %.

Великі полігони ТПВ за рівнем шкідливого впливу на навколишнє середовища вважаються об'єктами екологічного ризику і є потенційними джерелами забруднення довкілля у випадку порушення норм і правил їх експлуатації.

Разом із ТПВ в ґрунт потрапляє велика кількість органічних речовин, мікроорганізмів, яєць геогельмінтів. З ґрунту компоненти ТПВ можуть потрапляти у підземні (в першу чергу ґрунтові) води, змиватися атмосферними опадами у відкриті водойми і приводити до забруднення води джерел водопостачання. У результаті розщеплення органічних речовин відходів, утворюються гази з неприємним запахом, які забруднюють атмосферне повітря.
Усе більш небезпечний характер набуває забруднення ґрунту твердими побутовими та промисловими відходами [2-4], що містять токсичні речовини, патогенні мікроорганізми, організми, що викликають паразитарні захворювання людини таких, як гепатит, туберкульоз, дизентерія, аскаридоз, респіраторні, алергічні, шкірні та інші хвороби. Патогенні мікроорганізми досить тривалий час зберігають у ТПВ вірулентність та патогенність.

В статті [5] наведено дані щодо зміни санітарно-бактеріологічного складу ТПВ під час компостування. В роботах [6-8] детально досліджено динаміку санітарно-бактеріологічного складу ТПВ під час їхнього компостування в різні пори року. Встановлено, що на відміну від літнього компостування [6], тривалість весняного [7] є на порядок довшою (242 дня проти 21 дня) за рахунок відмінності природних показників даних пір року. Виявлено ширшу номенклатуру санітарно-бактеріологічного складу ТПВ навесні (бактерії кишкової палички, стрептококи, стафілококи та аскариди) завдяки наявності стафілококiв та аскарид, відсутніх у ТПВ під час літнього компостування [8].

У випадках порушення технології збору, очищення і знешкодження фільтрату на полігонах ТПВ можливе надходження патогенної мікрофлори з недостатньо очищеним і знезараженим фільтратом у джерела водопостачання, що може привести до виникнення ризиків ураження населення, що проживає в зоні потенційно можливого впливу полігонів. 

Тривогу також викликає нагромадження на відвалах і звалищах відходів, що містять важкі метали. Це приводить до забруднення ґрунту і сприяє вторинному забрудненню атмосферного повітря і підземних вод. Встановлено несприятливий вплив хімічного забруднення ґрунту на здоров'я населення, що може проявитися у виді неінфекційних захворювань [1]. Забруднення рухомими формами важких металів викликають негативні екологічні тенденції в мікробіологічному стані ґрунтів, пригнічують целюлозну активність ґрунту, що призводить до уповільнення процесів розкладу органічної речовини [9]. 
Ґрунт відноситься до трифазних систем, проте фізико-хімічні процеси, що протікають у ґрунті, надзвичайно уповільнені, і розчинені в ґрунті повітря і вода не роблять істотного прискорює впливу на перебіг процесів самоочищення ґрунту. Тому самоочищення ґрунту, в порівнянні з самоочищенням атмосфери та гідросфери, відбувається дуже повільно. Самоочищення ґрунту в основному може відбутися тільки при забрудненні органічними відходами, які піддаються біохімічному окисленню мікроорганізмами. Для зменшення концентрацій таких важких металів в ґрунті, як кадмій, свинець та цинк ефективним є метод електрохімічної ремедіації [10]. Цей метод оснований на використанні електричного струму для виділення відповідних забруднюючих речовин і дозволяє відновлювати ґрунти безпосередньо на поверхні землі без їх відбору у спеціальні ємності. В статті [11] наведена математична модель питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів ТПВ від забруднення важкими металами.
Отже, одним із напрямів підвищення санітарно-бактеріологічної безпеки ґрунтів є знезаражування твердих побутових відходів шляхом компостування. Для підвищення хімічної безпеки ґрунтів перспективним є зменшення концентрацій важких металів в ґрунті методом електрохімічної ремедіації.
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